01310 시공측량

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 는 시공자가 실시하는 공사에 대한 측량과 현장 기술업무에 대한 요건을 제시한다.

시방서

1.1.2 관련시방서

1. 시공자가 이용할 수 있는 자료：발주자의 측량성과

2. 일반조건：기본적인 현장 기술업무의 요건

계약

3. 01450 계약종료：공사기록문서

4. 정부공사계약 일반조건：내역 계약에 대한 수량검측

1.1.3 주요내용

1. 품질관리

2. 제출자료

3. 공사기록

4. 측량기준점

5. 측량요건

6. 규준틀

7. 기성검측을 위한 측량

1.2 품질관리

1.2.1 이 시방서의 측량작업은 측량법에 의하여 등록된 시공자의 측지기사 또는 이와 동등한 경험과 능력이 있다고 인정되는 기술자가 수행하고 감리자가 확인한다.

1.2.2 공사에는 특정기술 업무에 필요한 전문기술자를 배치해야 한다.

1.3 제출자료

1.3.1 측량작업의 착수전에 측지기사의 이름, 주소 및 전화번호를 제출해야 한다.

1.3.2 요구가 있으면 측량작업의 정확성을 증명하는 근거자료를 제출해야 한다.

1.3.3 측지기사가 서명한 현장도면의 복사본을 제출해야 하며, 공사의 위치 및 표고는 설계도서와 일치해야 한다.

1.4 공사 기록

1.4.1 작업의 진행에 따른 관리 및 측량작업의 완전하고 정확한 일지를 비치해야 한다.

1.4.2 구조물기초 및 부지정지가 완료되면 공사 및 현장작업의 치수, 위치, 각도 및 표고가 표시된 측량도면을 작성해야 한다.

1.4.3 01450 계약종료의 해당요건에 따라 기록문서는 감리자에게 제출해야 한다.

1.5 측량기준점

1.5.1 공사를 착수하기 전에 측량 기준점의 위치를 확인해야 한다.

1.5.2 차이가 발견되면 즉시 감리자에게 통지해야 한다.

1.5.3 시공자는 측량 수준점과 기준점을 설치하고 보고해야 한다.

1.5.4 측량기준점은 도면에 명시해야 한다.

1.5.5 현장공사를 착수하기 전에 측량 기준점을 보호해야 하며, 공사기간중 영구적인 상태로 보존해야 한다.

1.5.6 어느 기준점이 멸실 또는 파손되거나 지면의 변동 또는 다른 이유로 인하여 재설치가 요구되는 경우 감리자에게 즉시 보고해야 한다.

1.5.7 당초의 측량에 기준하여 위치가 변경된 측량 기준점은 재설치해야 하며, 사전에 감리자에게 서면으로 통지해야 한다.

1.6 측량조건

1.6.1 시공측량은 공인된 토목공사 측량지침을 활용해야 한다.

1.6.2 현장에는 이미 설치된 기준점을 참고해서 최소 2개의 영구 수준표를 설치해야 하며, 공사기록문서에 평면 및 표고 자료와 함께 위치를 기록해야 한다.

1.6.3 다음 공사의 위치와 배치는 유사한 수단을 사용해서 표고, 측선 및 수평을 설정해야 한다.

1. 포장도로를 포함한 부지공사：기면, 메우기 및 깔기를 위한 말뚝박기, 공공설비 시설물의 위치, 비탈면 그리고 바닥기면

2. 구조물을 위한 기준선 및 기준축

3. 구조물의 기초와 기둥 또는 벽체의 위치 및 바닥면의 표고

1.6.4 구조물의 배치는 같은 요령으로 정기적으로 확인해야 한다.

1.7 규준틀

1.7.1 시공할 구조물의 위치, 시공범위를 표시하는 규준틀은 시공측량을 해서 정확한 위치에 바르고 튼튼하게 설치하고, 감리자의 검사를 받아야 한다.

1.7.2 중요한 규준틀은 해당부분의 공사가 완료될 때까지 보호해야 하고, 파손되었거나 이설해야 할 때는 감리자의 지시를 따라야 한다.

1.8 기성검측을 위한 측량

1.8.1 공사수량을 결정하기 위해서는 검측 기준선을 설치하는 기준점측량을 포함한 측량을 실시해야 하며, 작업을 착수하기하기 전에 감리자에게 통지해야 한다.

1.8.2 시공자는 감리자의 현장야장에 서명하거나 현장야장 사본을 보관해야 한다 그리고 기성검측을 위한 수량계산은 반드시 확인해야 한다.

제 2 항 기자재：해당 없음

제 3 항 시공：해당 없음