01330 품질관리

제 1 항 일반사항

1.1 적용

범위

1.1.1 이 시방서는 설치공사의 품질보증 및 관리, 참조규격, 현장시료, 시제품, 검사 및 시험, 제작자의 현장지원 및 개별 제품시방에서 직접 참조할 수 있게 한 보고서 등에 관한 요건을 제시한다.

1.1.2 시방서

관련

1. 01230 참조규격

2. 01240 제출자료：제작자의 지침서 및 확인서의 제출

3. 01430 재료 및 기기：재료와 제품의 품질요건

4. 01440 설비가동개시

1.1.3 주요내용

1. 품질보증

2. 설치허용오차

3. 참조규격

4. 시제품

5. 시험

6. 검사

7. 시공조건확인

8. 준비

1.2 품질보증 설치공사의 관리

1.2.1 공사가 명시된 품질을 갖게하기 위해서는 납품업자, 제작자, 제품, 용역, 현장조건 및 시공에 대한 품질관리를 감시해야 한다.

1.2.2 설치공사는 제작자의 지침서에 따라야 한다.

1.2.3 제작자의 지침서가 계약도서와 맞지 않는 경우에는 착수하기 전에 감리자의 검토를 받아야 한다.

1.2.4 더 염격한 허용오차 규정 또는 명시된 요건이 더 높은 규격이나 더 정밀한 시공이 명시된 경우를 제외하고 명시된 규격은 공사에 대한 저수준의 품질로 지켜야 한다.

1.2.5 공사는 요구되고 명시된 품질을 낼 수 있는 자격있는 사람이 수행해야 한다.

1.2.6 현장검측은 시공도면에 명시되었거나 제작자가 지시한대로 인지, 확인해야 한다.

1.2.7 제품은 응력, 진동, 비틀림 또는 함몰을 지탱할 수 있도록 설계되고, 치수가 충분한 정착장치로 제자리에 고정시겨야 한다.

1.3 설치허용오차

1.3.1 검수될 수 있는 공사가 되도록 하기 위한 제품의 제작과 설치에 대한 허용 오차의 관리를 감시해야 한다. 허용오차는 누적되어서는 아니된다.

1.3.2 제작자의 허용오차를 준수해야 한다. 제작자의 허용오차가 계약도서와 맞지 않을 경우는 착수전에 감리자에게 판정을 요구해야 한다.

1.4 참조 규격

1.4.1 협회나 다른 규격에서 명시된 제품이나 시공에 대해서는 더 엄격한 요건이 설계도서에 명시되었거나 규정으로 요구된 경우가 아니면 그 규격의 요건을 준수해야 한다.

1.4.2 관련규정에서 일자가 명시된 경우가 아니면 참조규격은 계약체결일자에 유효한 발행일자의 것을 따라야 한다.

1.4.3 제품시방에 요구된 경우에는 규격의 사본을 비치해야 한다.

1.4.4 계약문서에서 참조문서로 달리 언급하거나 유추하였더라도 계약당사자나 감리자 등의 계약관계, 의무 또는 책임을 변경할 수 없다.

1.5 시제품

1.5.1 시험은 이 시방에 명시된 규정과 개별 제품시방에 명시된 규정에 따라 실시한다.

1.5.2 명시된 품목은 명시된 부속품, 정착구, 봉함재 및 마무리로 조립해서 설치 해야 한다.

1.5.3 검수된 시제품은 시행할 공사에 대한 비교기준이 되어야 한다.

1.5.4 시제품이 감리자에 의해 검수 되었더라도 제품시방에서 제거하도록 명시한 경우에는 지시된 대로 시제품을 제거하고 그 구역을 청소해야 한다.

1.6 시험

1.6.1 현장시험실：시공자는 건설기술관리법 시행규칙 제 17조 제 2항 별표 3에 의하여 공사현장에 시험실과 시험장비를 설치하고, 시험요원을 배치하여야 한다.

1.6.2 품질시험 대행기관：시공자는 1.6.1항의 품질시험을 자격있는 대행기관에 대행시킬 수 있다.

1.6.3 품질시험기준：발주자 또는 시공자가 현장에서 실시하는 품질시험의 종목, 시험방법 및 시험빈도는 건설기술관리법 시행규칙 제 17조 제 1항 별표2 품질시험기준에 따라야 한다.

1.7 검사

1.7.1 검사업무는 발주자가 감리용역 계약을 체결한 감리전문회사의 감리자가 수행하다.

1.7.2 감리자는 검사업무외에 건설기술관리법과 감리업무 수행치침서에 따라 개별 시방서에 명시된 기타 업무를 수행한다.

1.7.3 검사는 현장내 또는 현장외에서 있을 수 있으며, 현장의 검사는 감리업무수행지침서에 명시된 대로 수행한다.

1.7.4 감리자는 검사활동과 계약도서에 의한 합격, 불합격을 명기한 보고서를 작성, 비치한다.

1.7.5 시공자는 감리자가 요구하면 현장접근과 노무지원을 제공해야 하며, 검사가 필요한 작업의 예정시각으로부터 24시간 전에 감리자에게 통지해야 한다.

1.7.6 감리자가 검사를 했다고 하여 계약요건에 따라 공사를 수행해야 하는 시공자의 책임이 감면되지 않는다.

제 2 항 기자재：해당 없음

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 현장조건과 바닥면이 공사에 적합한 상태인지 확인해야 한다. 기존 상태가 검수되었을 때 새로운 공사를 시작해야 한다.

3.1.2 기존바닥면이 구조물의 지지나 새로운 공사의 설치에 적합한지 확인해야 한다.

3.1.3 관련부분 시방서에 명시된 조건을 조사, 확인해야 한다.

3.1.4 설비시설을 활용할 수 있고, 특성이 맞고, 정확한 위치에 있는지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 바닥면은 재료를 설치하기 전에 청소해야 한다.

3.2.2 바닥면의 균열이나 개구부는 다음 재료를 설치하기 전에 봉함해야 한다.

3.2.3 새로운 재료를 접촉 또는 부착해서 설치하기 전에 제작자가 요구하거나 추천하는 바탕칠, 봉함재 또는 처리제를 바닥면에 도포해야 한다.