02420 기초배수시설공

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 는 구조물주위 및 바닥슬라브 또는 흙쌓기하부의 유공관배수 시설에 대한 시방을 제시한다.

시방서

1. 이 시방서는 유공관 및 배수매트 주위의 필터골재 및 필터섬유를 포함하며, 도랑파기와 되메우기는 포함하지 아니한다.

1.1.2 관련시방서

1. 02212 골재재료

2. 02223 도랑파기 및 되메우기

1.1.3 주요내용

1. 유공관

설치

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)：

KS A9001 9003 품질시스템 규격

KS F4409 원심력 유공 철근콘크리트관

KS F4902 아스팔트 루핑

KS L3208 도관

KS M3409 수도용 경질염화비닐관용 접착제

KS M3410 배수용 경질염화비닐 이음관

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출 요건 및 절차：01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면：배관의 치수 및 배열, 관바닥의 높고 낮은점, 절점과 교차점 사이의 경사도 등을 명시해야 한다.

1.3.3 제품자료：배수용 관제품 및 부대품에 대한 자료제출

1.3.4 제작자의 확인서：제품이 명시된 요건을 만족한다는 확인서

1.3.5 준공도：관의 위치, 연결, 배수공 및 주요 관바닥 표고

1.4 규제사항

1.4.1 재료와 해당공사의 시공에 대한 관련 법규준수

제 2 항 기자재

2.1 관재료

2.1.1 PVC 관：KS M3410의 요건에 합치하는 것

2.1.2 도관：KS L3208의 요건에 합치하는것

2.1.3 콘크리트 관：KS F4409의 요건에 합치하는 유공 철근콘크리트 관

2.2 골재 및 바닥돋기

2.2.1 여과골재재료：02212 골재재료에 명시된 것

2.2.2 불투수성 쌓기재료：02211 흙재료에 명시된 것

2.3 부대품

2.3.1 부대품

2.3.1 관접착제：KS M3409에 맞는 경질염화비닐관용 접착제

2.3.2 이음덮게：KS F4902의 요건에 합치하는 아스팔트 지붕펠트 또는 0.25㎜ 두께의 폴리에틸렌

2.3.3 여과섬유：투수성의 부직포

2.3.4 슬리브：기초벽에 적합한 경질 PVC관

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 도랑파기가 완료되고 당파기, 치수 및 표고가 시공도면에 명시되대로 인지 확인

3.2 준비

3.2.1 땅파기가 완료되면 명시된 표고에 맞추어 인력으로 다듬어야 한다. 과도하게 파진 부분에는 골재를 채우고 다져서 교정해야 한다.

3.2.2 배수관을 손상시키거나 되메우기와 다짐에 지장을 줄 수 있는 큰 돌이나 단단한 물건은 제거해야 한다.

3.3 관설치

3.3.1 관과 부품은 관 제작자의 지침서에 따라 설치해서 연결해야 한다.

3.3.2 배수관은 반듯하게 깎아낸 본바닥면에 설치해야 한다.

3.3.3 관은 시공도면에 명시된 경사에 맞추어 배관해야 하며, 변동은 3ｍ연장에 3㎜이내라야 한다.

3.3.4 관은 느슨하게 끝을 맞대고 이음에 중심을 두고, 관둘레에 30㎝너비로 이음 덮개를 대어야 한다.

3.3.5 관은 배수공이 아래로 향하도록 설치하고, 관끝은 접속재를 써서 연결해야 한다.

3.3.6 여과골재는 관의 양측면, 이음위 및 관위로 30㎝의 다져진 깊이로 채우고 다져야 한다.

3.3.7 여과섬유는 이은 되메우기 작업전에 수평하게 고룬 여과골재위에 덮어야 한다.

3.3.8 골재는 10㎝두께의 층으로 채우면서 다져야 한다.

3.3.9 다짐은 02224의 터파기 및 되메우기의 다짐요건에 따라야 하며, 다질 때 관에 변위가 있거나 손상되게 해서는 아니된다.

3.3.10 유공관끝에는 무공관을 연결해서 부출구에 접속해야 한다.

3.4 현장품질관리

3.4.1 현장검사 및 시험：01330 품질보증의 해당요건 참조

3.4.2 관위로 골재를 채우기 바로전에 감리자의 검사를 요청해야 한다.

3.5 보호

3.5.1 01410 임시시설물의 해당요건에 따라 마무리된 공사를 보호해야 한다.

3.5.2 되메우기가 시작될 때까지 관과 골재덮개에 변위나 손상이 없도록 보호해야 한다.