02222 땅파기

제1항 사항

일반

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 구조물의 기초, 말뚝캡, 교각, 현장구조물, 바닥슬래브 또는 포장의 바닥면까지 파내는 땅파기에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 02250 터파기 지보공

2. 02220 토공: 땅고루기, 되메우기, 도랑파기, 암따기 등

1.1.3 주요내용

1. 구조물의 기초터파기

2. 바닥슬래브, 포장 등의 터파기

3. 현장구조물의 터파기

1.2 현장측량

1.2.1 공사의 위치를 설정한 측량기준점 및 시공기면이 명시된 것과 같은지 확인해야 한다.

제2항 기자재 : 없음

해당

제3항 시공

3.1 준비

3.1.1 측선, 기면, 등고선 및 기준면의 확인

3.1.2 기존설비시설은 위치와 상태를 확인하고 손상되지 않게 보호해야 한다.

3.1.3 설비시설의 철거 및 이설을 위해서는 설비관리자에게 통지해야 한다.

3.1.4 수목, 잔디, 노두암, 최종조경의 일부로 남게 될 기타 물건은 보호해야 한다.

3.1.5 수준점, 측량기준점, 기존구조물, 기타 구역내 시설물은 땅파기 장비 또는 자동차 통행으로 손상되지 않게 보호해야 한다.

3.2 땅파기

3.2.1 땅파기 공사로 손상될 수 있는 인접구조물은 밑받치기 지보(underpinning)를 해야 한다.

3.2.2 본바닥은 구조물 기초와 시공작업에 맞추어 땅파기해야 한다.

3.2.3 말뚝박기 공사에는 시공기면까지 파내어야 한다.

3.2.4 기초를 지지하는 본바닥이 흐트러진 경우는 당초의 지내력까지 02224 뒤채우기의 요건에 따라 다져야 한다.

3.2.5 기계로 땅파기한 벽면의 비탈은 지보공을 설치할때까지는 흙의 안식각 이하 되게 한다.

3.2.6 구조물 기초의 가장자리에서 45。지지각을 침범해서 땅파기를 해서는 아니된다.

3.2.7 지표수가 파낸구덩이로 유입하지 않도록 땅파기 둘레의 지면은 역경사지게 해야 한다.

3.2.8 땅파기 한 벽면과 바닥면은 인력으로 다듬고, 이완된 재료는 제거해야 한다.

3.2.9 덩어리진 흙, 력석, 부피가 0.25㎥ 이하인 바위등은 제거하고, 이보다 큰 바위는 02130 현장준비공의 해당요건에 따라 제거해야 한다.

3.2.10 예상하지 못한 지중조건이 발견되면 감리자에게 통지하고, 작업제개 지시가 있을 때까지는 해당 구역의 작업을 중지해야 한다.

3.2.11 과도하게 파낸 구역은 02224뒤채우기의 요건에 따라 시정해야 한다.

3.2.12 파낸 재료는 02211 흙재료 및 02212 골재재료의 요건에 따라 현장에서 지정된 장소에 임시쌓기해두고, 부적합하거나 남는 흙은 현장에서 반출, 제거해야 한다.

3.3 현장품질관리

3.3.1 현장검사 및 시험 : 01330 품질관리

3.3.2 파낸 바닥면은 육안 검사를 해야 한다.

3.4 보호조치

3.4.1 지반변위나 이완된 흙이 파낸 구덩이 속으로 떨어지는 것을 방지하고, 시공 중 지반안정을 유지해야 한다.

3.4.2 파낸 바닥면의 기초에 접하거나 아래에 있는 흙은 추위에 얼지 않도록 보호해야 한다.