OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.1장 표 지	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/1

공사명 : 154KV OO S/S 옥내화 토건공사

관리구분 : 관리본 □    비관리본 □

계 획 서 번 호 : CJS-M-01

발  행  번  호 : OOO

배    포    처 : OOOO

구 분	직 책	성 명	서 명	일 자
승 인	기술담당임원	OOO
검 토	건 축 팀 장	OOO
작 성	건 축 담 당	OOO

OO 건 설 주 식 회 사

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.2장 목 차	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

순 번	장 명 칭	개정번호	제.개정일자	비 고
0.1장	표 지	2	20OO. O. O
0.2장	목 차	2	20OO. O. O
0.3정	품질방침 및 현장운영방침	1	20OO. O. O
0.4장	현장개요	2	20OO. O. O
0.5장	제.개정 이력	2	20OO. O. O
0.6장	용어의 정의	2	20OO. O. O
1장	경영책임	2	20OO. O. O
2장	품질시스템	2	20OO. O. O
3장	계약검토	2	20OO. O. O
4장	설계관리	1	20OO. O. O
5장	문서관리 및 자료관리	2	20OO. O. O
6장	구 매	2	20OO. O. O
7장	고객지급품의 관리	2	20OO. O. O
8장	제품식별 및 제품추적성	2	20OO. O. O
9장	공정관리	2	20OO. O. O
10장	검사 및 시험	2	20OO. O. O
11장	검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	2	20OO. O. O
12장	검사상태 및 시험상태	2	20OO. O. O
13장	부적합품의 관리	2	20OO. O. O
14장	시정조치 및 예방조치	2	20OO. O. O
15장	취급.보관.포장.보존 및 인도	2	20OO. O. O

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.2장 목 차	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

순 번	장 명 칭	개정번호	제.개정일자	비 고
16장	품질기록의 관리	1	20OO. O. O
17장	내부품질 감사	1	20OO. O. O
18장	교육훈련	1	20OO. O. O
19장	부가서비스	1	20OO. O. O
20장	통계적 기법	1	20OO. O. O

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.3장 품질방침 및 현장운영방침	개 정 번 호	1
		페 이 지	1/1

사     훈

강력한 의지

자  신  감

크게 생각한다.

청진건설(주)는 고객만족을 통한 이윤창출로서 직원의 인격과 능력, 회사를 발전시킴으로서 사회에 공헌한다. 이러한 경영이념을 달성하기 위해 다음과 같이 사훈을 설정한다.

품 질 방 침

◆●고 객 만 족 ●◆

청진건설(주)는 일반건설업(토목건축공사업), 시설물 유지관리업회사로써 항상 고객의 입장에서 연구, 시공 및 서비스를 제공하고 또한 고객에게 안전하고 신뢰성 있는 양질의 제품을 제공하기 위하여 다음과 같이 품질방침과 목표를 설정한다.

품 질 목 표

1. 부실공사 방지

(시방서준수,하자발생0)

2. 안 전 제 일

(무재해365일 달성)

♣ 위 방침과 목표달성을 위하여 총무이사를 품질경영대리인으로 선임하여 품질방침을 교육 및 이해시킨다.

♣ 품질보증 체계는 ISO 9002의 요구사항을 만족하며 이에 따라 운영된다.

♣ 이 품질방침을 임직원 모두가 이해되고, 실행, 유지되며 끊임없이 개선할 것을 선언한다.

20OO .  OO .  OO

O    O    건    설  (주)

대 표 이 사  OOO  □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.4장 현장개요	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 공 사 명 : 154KV OO S/S 옥내화 토건공사

2. 위    치 : OO시 OO구 OO동 OO번지

3. 공사기간 : 20O. O～20OO. O(착수후420일간)

4. 공사내용 :

4.1 공사개요 :

가. 건축분

1) 대지면적 : 33,183㎡

2) 건축면적 : 1,133.94㎡

3) 연 면 적 : 2,938.40㎡

- 지하층 : 1,116.66㎡

- 1   층 : 1,096.74㎡

- 2   층 : 622.50㎡

- 3   층 : 102.50㎡

4) 층    수 : 지하1층, 지상3층

5) 구    조 : 철근콘크리트 라멘조

6) 기    타 :

- 건물외부마감 : 드라이비트마감

- 건물내부천정 : 텍스 및 수성페인트마감

- 건물내부벽체 : SGP경량간막이 및 수성페인트마감

- 건물내부바닥 : 에폭시라이닝마감

나. 토목분

1) 도로포장 : 1,100㎡(콘크리트15cm+아스콘5cm)

2) 배수로 : 308m

3) 전력구 : 40m

4) 본관 기초굴착 및 토공사 : 1식

5) 조경공사 : 1식

다. 설비분

1) 크레인(3TON) 설치 : 1식

2) 오버헤드도어 및 댐퍼(수직,수평) : 4조

3) 환기펜설치 : 8개소(ø900)

4) 급배수배관 및 냉난방설비 : 1식

5) 정화조설치 : 1식

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.4장 현장개요	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

4.2 투입인원 및 장비

(1) 인    원 : 연        명 (1일=   명)

(2) 주요장비 :

5. 공사목적 : 도심지 옥외철구형 변전소의 옥내화로 주변환경과의 조화를 이루고 노후 설비 대체

로 고장 예방 및 전력계통의 안정적 운전을 도모하고 추후 설비증설용 공간을 확보

하고자 본 공사를 시행함

6. 도급금액 : 일금 OOO 원정(￦2,725,678,000)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.5장 제.개정이력	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/1

제.개정 이력

개정번호	제.개정일자	제 . 개 정 내 용
0	20OO. O. O	신 규 작 성
1	20OO. O. O	품질계획서검토자변경
2	20OO. O. O	현장지침사항 변경

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.6장 용어의 정의	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/3

1. 적용범위

본 계획서는 OO건설주식회사의 154KV OO S/S 옥내화 토건공사(이하 ‘현장’이라 한다.)의

공사시공 및 서비스 활동에 이르기까지 품질과 관련된 모든 활동에 적용된다.

2. 용어의 정의

본 계획서에서 사용되는 용어에 대하여 다음과 같이 정의한다.

2.1. 현장운영방침

현장소장이 시공품질과 현장관리에 대해 공식적으로 표명한 조직의 전반적인 의도와 방향을

말한다.

2.2. 품질시스템

품질경영을 실현하기 위한 조직의 구조, 책임, 절차, 공정 및 자원을 말한다.

2.3. 검  증

활동 또는 조건이 발주처의 요구사항과 부합되어 시행되고 있는가를 확인하고, 입증하고,

보증하는 행위를 말한다.

2.4. 검  사

제품 또는 자재의 특성을 측정, 조사 시험 등에 의하여 규정된 요건과 비교하여 적합여부를

판정하는 제반활동을 말한다.

2.5. 시  험

규정된 요구사항이 만족되고 있는지를 물리적, 화학적, 환경적 또는 검사성적서의 항목을 확

인하는 것을 말한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.6장 용어의 정의	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/3

2.6. 교  정

표준기 및 기준기(표준시료 포함)를 이용하여 계측기의 지시치와 참값과의 관계를 구하여

참값에 일치하도록 조정하거나, 보정값을 정하는 것을 말한다.

2.7. 문  서

제반활동, 요구사항, 절차 또는 시행결과를 기술, 정의, 구정, 증명 및 보고하는 문서화된

정보를 말한다.

2.8. 품질기록

품질과 관련된 기록으로서 각 품질문서에 기록으로 명시된 것을 말한다.

2.9. 계측장비

제품생산과 관련하여 물리, 화학 등의 제량을 확인하여 검사 및 시험시 판단기준을 제공하기

위한 수단으로 사용하는 설비 및 계측기를 말한다.

2.10. 수입검사

계약에 의거 외부로부터 공급되는 물품의 검증을 말한다.

2.11. 시정조치

부적합사항의 근본원인을 규명하고, 이를 해결하기 위해 취해지는 조치를 말한다.

2.12. 추적성

어느 한 물품 또는 활동에 대한 그 이력, 용도 등을 기록의 식별에 따라 추적할 수

있는 능력을 말한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제0.6장 용어의 정의	개 정 번 호	2
		페 이 지	3/3

2.13. 부적합

규정된 요구사항을 만족시키지 못하는 것을 말한다.

2.14. 승  인

명확한 권한여부를 인정하거나 추가하는 행위를 말한다.

2.15. 계  약

둘 이상의 사람 또는 회사 사이에 법으로 묶는 합의사항

2.16. 프로젝트

명확한 공기(시작과 종료일)내에 규정된 요건에 대한 하나의 제품(또는 설치물)을 지급할

목적으로 착수된 활동으로서 다음과 같은 특성을 가지며, 인적, 물적자원을 요구한다.

(1) 복잡한 상호작용을 갖는 업무특성을 가지며,

(2) 규정된 목표가 있고

(3) 시간과 비용이 명확하다.

2.17. 유형시험

설계된 항목이 시방서 또는 사양서의 요건을 만족시킬수 있는지 없는지를 알기 위해 실시

하는 일련의 시험으로서 설계서의 승인을 받기위한 과정

2.18. 입회시험

고객 또는 제삼자의 입회시에 이루어지는 제품 또는 설치물에 대한 시험

2.19. 품질계획서

특정제품, 프로젝트 또는 계약과 관련하여 품질실행과 자원 및 활동들의 순서를 설명한

규정된 실행문서를 말한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제1장 경영책임	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/4

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 현장의 조직과 구성원의 책임사항을 명확히하여 현

장에서 수행되는 품질관련 업무를 효과적으로 수행토록 하는데 목적이 있다.

2. 책임과 권한

현장 품질시스템이 적절하게 유지되고 품질에 영향을 미치는 활동이 바르게 수행될 수 있도록

다음과 같이 그 책임과 권한을 부여한다.

2.1. 현장소장

(1) 현장공사 시행 계획 수립 및 집행

(2) 현장 인수 수급 계획 및 관리

(3) 현장에 적용되는 품질계획서, 지침서 승인 및 준수

(4) 자재 수급관리 및 구매승인

(5) 관계 기관 및 주민 합의, 민원처리업무

(6) 주요 설계 변경 및 품질 문제점 본사 보고

(7) 현장 공사계획 수립 및 이행의 전반적인 책임

(8) 품질방침 및 목표달성을 위한 현장부문 사업계획의 실행관리

(9) 현장인력과 자원의 전반적인 관리

(10)현장운영방침 및 품질 문서의 승인

(11)현장조직에 대한 업무분장 및 승인

2.2. 공무담당

(1) 공무관련 업무의 보고

(2) 설계변경, 기성, 준공관리

(3) 기술 관련 자료(도면, 시방서등) 관리

(4) 교육훈련 계획수립 및 실시

(5) 발주처 관련 제반 행정업무 및 문서관리

(6) 문서 수발, 통제, 보관 및 직인관리

(7) 자재 인수 및 입고 검사

(8) 노무관리

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제1장 경영책임	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/4

(9) 자재, 입고, 출고, 재고관리

(10) 저장중인 자재의 보존, 식별 관리

(11) 조직도, 업무분장표의 작성 및 최신본의 유지관리

2.3. 공사담당

(1) 시공 관련 업무를 현장소장에게 보고

(2) 시공계획수립 및 작업지시서 발행, 확인

(3) 장비, 자재, 인원 투입 계획 수립

(4) 공사관련 민원처리 지원

(5) 각종 검측서 작성 및 요청

(6) 현장용 시공도 작성 및 기타 공사와 관련된 업무의 처리

(7) 검사 및 시험계획서 검토 및 현장작업지침서 작성

2.4. 품질관리담당

(1) 품질관련 업무를 현장 소장에게 보고

(2) 부적합보고서의 확인

(3) 현장 품질시스템의 작성, 검사 및 시험계획서의 작성

(4) 검사 및 시험업무의 총괄 관리사항의 지원

(5) 현장 품질 보증 업무의 실행관리

(6) 현장 품질 기록의 전반적인 관리

(7) 검교정 대상 계측장비의 관리

(8) 발주처 불만사항의 확인 및 대책수립

2.5. 안전담당

(1) 안전관리 관련업무 현장소장에게 보고

(2) 안전관리 시설물 설치 및 유지관리

(3) 발주처 및 노동부 관련 제반 행정업무

(4) 현장 직원, 노무자 안전교육 실시 및 기록관리

(5) 일일 안전조회 실시 및 일일안전 체크기록관리

(6) 안전, 보건 협의회 주관

(7) 안전지급품 관리 및 사용확인

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제1장 경영책임	개 정 번 호	2
		페 이 지	3/4

3. 조직 및 업무분장

3.1. 조직구조

(1) 현장의 업무지시 및 보고계통을 규정할 현장조직도는 ‘붙임1. 현장조직도’와 같다.

(2) 현장 조직의 내용은 현장소장의 책임하에 안전담당, 품질담당, 공사담당, 공무담당을

선임하여 운영한다.

3.2. 업무분장

현장의 각 조직별 업무분장 내용은 2항(책임과 권한)과 같으며 공무담당은 각 조직별 세부업무분장 내용을  업무분장표에 작성, 현장소장의 승인을 받아 최신본은 관리한다.

4. 업무수행

경영책임과 관련하여 본장에서 언급하지 않은 조직 관리절차 및 업무수행절차는  방침관리규정,조직관리규정,경영검토규정에 따른다.

5. 기록관리

본장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 업무분장표 및 현장조직도(최신본)

6. 붙 임

(1) 현장조직도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-01
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제1장 경영책임	개 정 번 호	2
		페 이 지	4/4

붙임 1.

현   장   조   직   도

		현 장 소 장
안 전 담 당				품 질 담 당
공 사 담 당				공 무 담 당

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-02
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제2장 품질시스템	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 현장의 시공을 규정된 요구조건에 충족시키고 고객

(발주처)에 대한 신뢰를 창출할 수 있도록 현장 품질시스템의 수립 및 유지 방법을 규정

한다.

2. 책임과 권한

2.1. 현장소장

(1) 현장소장은 현장 운영방침을 수립하고 품질계획서에 승인한다.

(2) 현장작업지침서 등 현장 품질 문서에 대한 승인을 한다.

(3) 검사 및 시험계획서에 대한 승인을 한다.

(4) 현장 조직운영 및 업무분장에 관한 승인을 한다.

2.2. 품질담당

(1) 현장 품질시스템의 전반적인 실행관리와 품질계획서을 검토한다.

(2) 검사 및 시험계획서를 작성한다.

(3) 현장의 품질문서를 접수/배포 및 유지관리한다.

2.3. 공사담당

(1) 현장작업지침서 및 시공도 작성한다.

(2) 검사 및 시험계획서를 검토한다.

(3) 품질계획서를 작성한다.

2.4. 각 담당자

품질 계획서에 따라 업무를 실행할 책임이 있다.

3. 현장 품질시스템의 문서체계

3.1. 품질시스템의 체계도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-02
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제2장 품질시스템	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

회사 및 현장                      외부출처문서

		품질	매뉴얼
		품 질 절차서	품 질 계 획 서
							발주처 도면 및 시방서 KS규격
	품질 지침서		I.T.P
품 질 기 록

3.2. 품질시스템 문서의 적용범위

(1) 본 장 3.1항의 품질시스템 체계도에 해당되는 회사의 품질시스템 문서와 고객이 요구

하거나 지급된 품질문서가 적용된다.

(2) 3.1항에 언급된 시스템 문서 이외에도 발주처의 별도 요구사항이 있을 경우 상우문서에

위배되지 않는 범위내에서는 실행하고 관리하여야 한다.

(3) 각 문서간에 상충되는 부분이 발생될 경우 발주처 요구사항을 우선으로 적용하며, 그

밖의 사항은 상위문서 요구사항을 우선으로 적용한다.

4. 관련문서

(1) 품질시스템 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-03
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제3장 계약검토	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 관련하여 발생하는 현장 설계변경 요청 및 설계

관련 문서를 변경하는 업무에 대하여 규정한다.

2. 용어의 정의

2.1. 실정보고

공사용으로 발주처에서 접수한 설계문서가 현장실정과 상이하거나 시공상 문제 등으로 설계

개선이 필요할 때, 변경할 내용을 정식 개정전이라도 신속하게 현장에 적용이 될 수 있도록

발주처에 사전 요청하는 문서

2.2. 설계문서

공사에 적용하도록 발주처가 제공한 도면, 시방서, 설계서 등을 총칭함.

3. 설계변경절차

(1) 공사담당은 도면 내용이 현장 조건과 상이하여 문제점 발생이 예상되거나 또는 시공방법의

개선이 필요한 경우, 공무담당과 문제점에 대한 협의를 하며 필요시 발주처 감독과 함께          협의할수 있다.

(2) 필요한 경우 공무담당은 본사 해당 공사담당팀에게 설계변경과 관련된 협조를 요청할 수

있다.

(3) 공무담당은 설계변경에 대한 협의를 거쳐 설계도서 검토요청 공문을 작성하여, 현장소장

승인을 득한 후 대외공문으로 감리에 변경 승인을 요청한다.

(4) 설계도서 검토요청 내용이 발주처로부터 승인되어 접수되면 공무담당은 현장에서 제출한

내용과 상이점이 없는지 비교, 검토한다.

(5) 공무담당은 변경된 내용에 문제가 없으면 해당 설계문서를 관련 조직에 배포하고 구본을

회수. 폐기한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-03
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제3장 계약검토	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

(6) 발주처로부터 설계변경사항을 접수할 경우 공무담당은 그 내용을 검토하고, 검토결과에 대

하여 현장소장의 승인을 득한후, 필요 제반서류(내역서 및 도면등)를 작성하여 감리단에

승인을 요청하며, 승인이 통보되면 공사담당에게 통보하여 공사에 반영되도록 하여야 한

다.

(7) 본 장에서 언급하지 않은 계약검토절차는 관공사 검토규정, 민간공사 검토규정, 견적 및

내역서 작성규정에 따른다.

4. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 설계변경 요청서류 및 검토서류

(2) 설게변경관련 내역서류

5. 관련문서

(1) 관공사 검토규정

(2) 민간공사 검토규정

(3) 견적 및 내역서 작성규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-04
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제4장 설계관리	개 정 번 호	1
		페 이 지	1/1

설계관리는 ISO9002 요건과 당 현장의 품질시스템 요건에 포함되지 않으므로 적용하지 않는다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-05
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제5장 문서관리 및 자료관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/5

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 현장에서 사용되는 품질계획서 및 품질과 관련된

문서 및 자료의 관리방법과 절차에 대하여 규정한다.

2. 책임과 권한

2.1. 현장소장

품질계획서를 포함하여 현장 품질문서를 승인할 책임이 있다.

2.2. 품질담당

(1) 품질계획서를 검토할 책임이 있다.

(2) 검사 및 시험계획서를 작성할 책임이 있다.

(3) 품질문서를 배포, 유지관리할 책임이 있다.

(4) 도면,시방서 등 외부출처 문서를 배포, 유지관리할 책임이 있다.

2.3. 공사담당

(1) 현장작업지침서를 작성할 책임이 있다.

(2) 검사 및 시험계획서를 검토할 책임이 있다.

(3) 품질계획서를 작성할 책임이 있다.

3. 품질문서 관리 절차

3.1. 현장 품질문서 작성요령 및 서식

문서의 작성요령 및 서식에 관한 사항은 문서 작성규정에 따른다.

3.2. 현장 품질문서의 작성, 검토, 승인

품질계획서, 검사 및 시험계획서, 현장작업지침서 등의 현장 품질문서는 ‘붙임1. 문서관리

일람표‘에 따른다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-05
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제5장 문서관리 및 자료관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/5

3.3. 발행 및 배포

현장 품질문서는 품질담당이 발행 및 배포를 하여야 하며  문서관리규정에 의해 다음 사항을      확인 및 준수하여야 한다.

(1) 작성된 문서는 그 문서에 의해 업무가 수행되기 전에 권한이 부여된 자에 의해 그 적절성

이 검토되고 승인되어야 한다.

(2) 품질담당은 발행된 문서가 최신본이 유지되고 있음을 보장하기 위하여 문서의 개정번호

또는 개정이력에 의해 식별 가능토록 관리하여야 한다.

(3) 품질담당은 발행된 문서를 배포하고, 식별 가능한 방법에 의해 관리본과 비관리본으로

구분하여야 한다.

(4) 품질담당은 배포할 문서를 구본과 교체하고, 구본은 구본임을 알수 있도록 식별표시

하여야 한다.

(5) 품질담당은 문서개정 내용파악 및 지식보존을 위해 구본문서중 1부를  품질기록 관리규

정에 따라 유지관리한다.

4. 외부출처 문서의 관리

4.1. 도면 및 각종 시방서 관리

(1) 도면 및 시방서는  도면 및 시방서 관리규정에 따라 식별, 발행, 배포 관리되어야 한다.

(2) 도면 및 시방서는 ‘붙임1. 문서관리 일람표’에 따라서 발행, 배포 관리되어야 한다.

(3) 도면 및 시방서는 업무가 수행되는 모든 곳에서 즉시 이용 가능토록 관리하여야 한다.

4.2. 시공도 (SHOP DROWING) 관리

(1) 공무담당은 공사부위의 부분적 변경 또는 상세표시 등의 필요로 인해 시공도를 작성해야

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-05
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제5장 문서관리 및 자료관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	3/5

할 경우 해당 도면을 작성, 현장소장의 승인을 받아 발주처에 승인요청을 한다.

(2) 공무담당은 발주처 승인이 완료된 시공도를 접수하여 품질담당에게 이관한다.

(3) 품질담당은 승인된 시공도의 등록 및 배포현황을 SHOP DROW 관리대장에기록, 관리하고

필요한 곳에 배포한다.

(4) 품질담당은 시공도의 내용이 발주처의 설계도면에 반영되어 설계도면 개정이 완료될 경우

설계도면의 개정관리를 수행하고 해당 시공도을 폐기한다.

(5) 발주처의 승인으로 시공부위가 부분적으로 변경된 시공도를 사용할 경우 설계도면의 해당          부위에 ‘구름마크‘를 표시하여 번호를 기록하여 개정 부분임을 식별할수 있도록 한다.

4.3. 사외규격 및 기술도서 관리

(1) 사외규격 및 기술도서는 ‘붙임1. 문서관리 일람표’에 따라서 발행, 배포 관리되어야 한

다.

(2) 사외규격은 관련 업무가 수행되는 모든 곳에서 즉시 이용 가능토록 관리하여야 한다.

5. 본 장에 규정되지 않은 문서작성, 문서 및 자료관리 절차가 필요한 경우 ‘문서 작성규정,

문서 관리규정, 자료 관리규정, 도면 및 시방서 관리규정‘에 따른다.

6. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 품질문서, 외부출처 문서의 접수 및 배포기록

(2) 품질문서의 검토, 승인기록

(3) 품질문서 및 외부출처 문서의 등록기록

7. 붙 임

(1) 문서관리 일람표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-05
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제5장 문서관리 및 자료관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	4/5

8. 관련문서

(1) 문서 작성규정

(2) 문서 관리규정

(3) 자료 관리규정

(4) 도면 및 시방서 관리규정

(5) 품질기록 관리규정

9. 사용서식

(1) SHOP DROWNG 관리대장       (     첨부 1     )

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-05
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제5장 문서관리 및 자료관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	5/5

붙임 1. 문서관리 일람표

문서관리 일람표

문 서 명	작 성	검 토	승 인	배포주관부서	등록 기록	배포기록
품질계획서	공사담당	품질담당	현장소장	품질담당	문서 목록표	문 서 관리대장
검사 및 시험계획서	품질담당	공사담당	현장소장	품질담당	문서 목록표	문 서 관리대장
작업지침서	공사담당	공무담당	현장소장	품질담당	문서 목록표	문 서 관리대장
도 면 및 시 방 서	-	-	-	품질담당	도면및시방서 목 록 표	도면및시방서 관리대장
사외규격	-	-	-	품질담당	자료 목록표	자 료 관리대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(첨부 1)

SHOP DROWING 관리대장										페이지
현 장 명
NO	도면번호	도 면 명		개정번호	구 분	배 포 현 황
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일
					배포일
					회수일

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-06
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제6장 구 매	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/3

1. 적용번위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 현장의 구매업무에 필요한 책임사항과 절차를 수립함으로써 현장에서 사용되는 자재 및 시공협력업체 공사의 품질을 확보하는데 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1. 현장소장

(1) 현장소장은 자재공급요청서를 승인할 책임이 있다.

(2) 자재투입계획서를 승인할 책임이 있다.

(3) 하도급 구매내용에 대하여 작업내용을 관리하고 그 결과를 확인하여 토목팀장에게 통보할

책임이 있다.

2.2. 공무담당

공무담당은 다음과 같은 책임이 있다.

(1) 자재공급요청서 및 자재투입계획서를 작성하여 본사에 통보할 책임이 있다.

(2) 자재의 인수 및 입고현황 관리

(3) 현장 소모품, 비품의 구매

(4) 자재 인수검사의 실시

3. 자재구매 절차

3.1. 자재투입계획 수립

공무담당은 공사진척도, 공사내역서 등을 고려하여 매월마다 필요한  자재 투입계획서

를 작성 현장소장의 승인을 득한후 본사 건축팀장에게 통보 하여야 한다.

3.2. 자재 공급요청

(1) 공무담당은 구매자재가 필요할 경우 그 내용을 파악하여  자재 청구서를 작성하여

현장소장의 승인을 받는다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-06
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제6장 구 매	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/3

(2) 공무담당은 승인된 ‘자재 청구서’를 본사 건축팀장에게 송부하여 자재구매를 요청한다.

3.3 자재의 인수 및 검증

공무담당은 공급요청한 자재가 도착하면 검사 및 시험규정에 따라 해당 자재송장과 비교하여      적합한지 여부를 검증한다.

3.4. 입고현황 관리

공무담당은 ‘자재 청구서’에 요청한 자재의 입고내용을 기록, 관리한다.

4. 하도급 구매절차

4.1. 업체선정

(1) 건축팀장이 요청할 경우 현장소장은 해당 하도급 공사 수행대상 업체로부터 견적서를 접

수 받아 건축팀장에게 송부

(2) 해당 협력업체에 하도급 내용을 설명하고 관련 시방서, 도면을 열람케 하거나 제공한다.

4.2. 하도급 실시

(1) 현장소장은 선정된 하도급 업체에 대하여 해당 작업/공정에 대한 작업을 지시하고 검사

및 시험 규정의 절차에 따라 작업결과에 대한 검사. 시험을 실시한다.

4.3. 대금 지불

현장소장은 검사, 시험결과 합격된 작업내용에 대하여 ‘현장자금청구서’ 및 ‘도급외주

청구내역서‘를 작성, 본사 건축팀장에게 제출하여 하도급 대금이 지불될 수 있도록 한다.

5. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 자재 투입계획서 및 자재청구서

(2) 자재 송장 및 자재 검증서류

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-06
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제6장 구 매	개 정 번 호	2
		페 이 지	3/3

6. 관련문서

(1) 구매 업무규정

(2) 시공 협력업체 관리규정

(3) 검사 및 시험규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-06
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 7 장 고객지급품의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 현장에서 실행되는 고객지급품(이하 ‘지급자재‘라

한다.)관리에 대한 방법 및 절차를 규정한다.

2. 책임과 권한

2.1. 현장소장

현장소장은 지급자재에 대하여 총괄 관리할 책임이 있다.

2.2. 공무담당

공무담당은 지급자재의 입고, 검증, 취급, 보관 관리할 책임이 있다.

3. 업무절차

(1) 공무담당은 지급자재의 현황을 파악할 수 있도록  고객지급자재 관리대장를 작성, 유지관         리하여야 한다.

(2) 공무담당은 품질의 적합성을 확인하여야 하며, 수량을 검수하여  자재 검수서에 기록한다.

(3) 지급자재가 승인없이 사용 및 폐기되는 것을 방지하기 위하여 적절한 식별 및 추적성 관

리를 하여야 하며, 이에 대한 것은  식별 및 주적성 관리규정에 따른다.

(4) 공무담당은 검사에 합격된 지급자재를 적적한 장소에 보관하여야 한다.

(5) 공무담당은 지급자재수불부를 작성 보관하며 입고, 출고 및 재고 현황을 기록한다.

(6) 지급자재중 부적합사항이 발견되면 공무담당은 즉시 발주처에 통보하고 조치를 요청하며

처리현황을  부적합 지급품 관리대장에 기록 관리한다.

(7) 지급자재도 회사에서 직접 구입하는 자재와 동일하게 관리되어야 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-07
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 7 장 고객지급품의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

4. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 지급자재 목록 및 수불기록

(2) 지급자재 이상처리기록

5. 관련문서

(1) 고객지급품 관리규정

(2) 식별 및 추적성 관리규정

(3) 검사 및 시험규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-08
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제8장 제품식별 및 제품추적성	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/5

1. 적용범위

본 장은 공사의 품질에 영향을 미치는 제품을 식별하여 추적할 수 있도록 식별 및 추적성 관리

의 방법 및 절차를 규정한다.

2. 용어의 정의

2.1. 자재식별표

자재를 종류, 용도, 규격 등에 따라 적절히 구분관리 하기 위해 그 내용을 기록하여 해당 자

재에 부착하는 표시

3. 책임과 권한

3.1. 공무담당

자재식별 및 추적성 관리에 대한 품목을 결정하고 적절히 관리할 책임이 있다.

3.2. 공사담당

수립된 시기별 및 추적체계에 따라 해당공정을 적절히 관리할 책임이 있다.

4. 절    차

4.1. 식별 및 관리

(1) 공무담당은 식별이 필요한 품목을 부분하여 아래항과 같은 식별방법에 따라 제품 식별관

리 체계를 ‘붙임1. 자재식별 LIST'와 같이 수립한다.

(2) 배관자재 및 철근은 해당규격에 따라 자재 식별표 또는 페인트 등으로 식별 한다.

4.2. 추적성관리

(1) 공무/공사담당은 제시된 식별방법에 따라 제품이 식별되고 있는지 확인 점검하여 최종 설

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-08
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제8장 제품식별 및 제품추적성	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/5

치시까지 식별 가능하도록 유지하고 식별표시를 하여야 한다.

(2) 본 현장에서 추적 관리를 해야 할 항목은 콘크리트이며 그 절차는 ‘붙임2. 추적관리 흐름

도‘에 따른다.

(3) 공사담당은 추적관리를 위해  콘크리트 타설일지를 작성, 현장소장의 승인을 득하여 유지          관리 하여야 한다.

5. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 콘크리트 타설 일지 및 추적성 관련기록

6. 붙 임

(1) 자재식별 LIST

(2) 콘크리트 추적 관리 흐름도

(3) 자재 식별표

7. 관련양식

(1) 콘크리트 타설일지

8. 관련문서

(1) 식별 및 추적성 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-08
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제8장 제품식별 및 제품추적성	개 정 번 호	2
		페 이 지	3/5

붙임 1.

자재 식별 LIST

품 명	규 격	식 별 방 법	추 적 방 법
철 근	HD 10 HD 13 HD 16 HD 19 HD 22	자재식별표	N . A
콘크리트	각 종	송장,타설일지	송장,타설일지
P . C 관	D 1000m/m D 700 D 600 D 500	자재식별표	N . A
수지5종파형강관	D 400 m/m D 300	자재식별표	N . A

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-08
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제8장 제품식별 및 제품추적성	개 정 번 호	2
		페 이 지	4/5

붙임 2.

콘크리트 추적 관리 흐름도

관리시험(공시체 확인)

↓

부적합 사항 발견

↓

자재반입, 반출 대장확인

․차량번호

․운반시간

↓

품질시험대장

․CONC 타설  일지 확인

․Slump도,  Air 시험지

․타설부위 강도 재축정

↓

배합보고서 확인

․ 배합 재료량

․ Batch  번호

↓

자재관련 요인

분석/확인

↓

NCR 발행

↓

이행확인

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-08
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제8장 제품식별 및 제품추적성	개 정 번 호	2
		페 이 지	5/5

붙임 3.

자 재 식 별 표

자 재 식 별 표
품 명
규 격
용 도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(첨부 1)

콘크리트 타설일지						작성		검토			승인
타 설 일 자		타 설 량		타 설 부 위		장 비 투 입			타 설 인 원
공급업체	송장발행 NO.		공장출발시간		현장도착시간		타 설 시 간			비 고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-09
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 9 장 공 정 관 리	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/4

1. 적용범위

본 장은 154KV 구미 S/S 옥내화 토건공사의 품질에 직접적인 영향을 미치는 공정관리절차,

방법 및 책임과 권한을 규정한다.

2. 책임과 권한

2.1. 현장소장

현장소장은 경영자를 대리하여 현장 공정계획 수립, 장비 및 시설물 관리 등에 대한 전반적인

책임을 가지고 있으며, 다음과 같은 업무를 포함하여 제반 공정을 관리할 책임과 권한이 있다.

(1) 현장소장은 착공시부터 하자보수시 까지 본사 관련부서와 협조하여 모든 공정 및 시공행

위를 계획하고 관리하여야 한다.

(2) 품질계획서, 설계문서, 시방서, 관련 지침서 등의 요건이 적절히 반영되어 있는지를 관리

감독한다.

(3) 수립된 공정계획의 타당성을 검토 및 승인하며, 전체 공정을 감독하고 조정한다.

(4) 공사 진척도에 따라 수실 공정관리회의를 소집하여 진도 관리와 문제점을 해결한다.

(5) 현장인원과 장비에 대한 총괄적인 관리책임이 있으며, 자재관리, 장비 및 공구관리, 검사

및 공구관리, 검사 및 시험업무 수행인원을 포함한 현장인원 전반의 업무분담을 실시한다.

2.2 공무담당

공무담당은 공사담당의 협조를 받아 공사추진현황을 파악할 수 있는 자료를 작성하여 현장소

장의 승인을 받아 발주처(감리)에 제출하고, 본사 건축팀장에게 송부(작업일보, 월 예정공정

표 등)

3. 업무절차

3.1 월 예정공정표 작성 및 실행

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-09
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 9 장 공 정 관 리	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/4

(1) 공무담당은 전체예정공정표를 기준으로 주요작업 항목별로 상세한  월 예정공정표를 작성          하여야 한다.

(2) 공사담당은 공정계획표를 기준으로 작업을 진행하여야 한다.

3.2. 현장공정보고

(1) 공무담당은 발주처의 요구가 있을 경우 고객이 제시하는 공정보고 양식을 사용하여 지정

된 보고시기 및 방법에 따라 발주처에 보고한다.

(2) 공무담당은 매월 말일 기준으로 ‘월 예정공정표’와  월공정보고에 작업진도를 기록하열           본사 건축팀장게 보고하여야 한다.

3.3. 작업일보 작성 및 보고

공사담당은  작업일보를 작성하여 매일 본사 건축팀장에게 보고 하여야한다.

3.4. 공정회의

3.4.1. 고객주관회의

현장소장은 고객이 주관하는 회의에 참석하여야 하며 필요할 경우 관련 담당자를 참석 시

켜야 한다.

3.4.2. 현장자체회의

현장소장은 일일회의 및 필요시 주간 공정회의를 주관 실시하여 일일 공정진도를 파악하

고 문제점을 해결한다.

3.4.3. 회의 결과 기록

현장소장은 회의시 거론된 주요 문제점을  회의록에 기록하고 문제점을 해결한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-09
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 9 장 공 정 관 리	개 정 번 호	2
		페 이 지	3/4

3.5. 기설관리

(1) 공무담당은 발주자의 계약조건에 따라 정해진 주기별로 작업량에 비례하는 기성내역서를

작성하여 현장소장의 승인을 득한 후 발주처에 제출한다.

(2) 발주처에서 기성내역서 검토 후 금액이 확정되면 공무담당은 본사 경리팀장에게 세금계산

서를 발행토록 통보한다.

(3) 공사완료 단계에서 대발주자 정산 및 물량 변경에 따른 정산 서류준비 등은  현장 관리규

정에 따라 처리한다.

(4) 설계변경에 따른 기성관리는 제 3 장 계약검토에 따른다.

3.6. 공정검사 및 시험

공정검사 및 시험은 ‘제10장 검사 및 시험’에 따른다.

3.7. 장비 및 공구관리

(1) 공사담당은 주요장비와 공구에 대한 검증, 이력관리, 수리, 보수, 폐기, 반납, 사용후 이

관에 관한 사항을  시공장비 관리규정에 따라 관리하여야 한다.

(2) 공사담당은 주요장비와 공구에 대한 일상점검 및 정기점검을 실시하고 이상 발생시 본사

건축팀장에게 의뢰하여 수리,보수가 될 수 있도록 하여야 한다.

3.8. 특수공정관리

3.8.1. 특수공정범위

관 부설공사는 특수공정으로 한다.

3.8.2. 특수공정관리 방법

(1) 특수공정작업자는  사내자격 관리규정에 따라 자격관리가 되어야 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-09
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 9 장 공 정 관 리	개 정 번 호	2
		페 이 지	4/4

(2) 공사담당은 특수공정과 관련된 작업지침서를 작성하고 현장소장의 승인을 득하여야

한다.

(3) 특수공정에 대한 검사 및 시험은 ‘제10장 검사 및 시험’에 따라 관리해야 한다.

(4) 공사담당은 특수공정에 사용되는 장비 및 공구에 대하여 점검기준을 설정하고 3.7.항

에 따라 관리하여야 한다.

3.8.8. 기타 업무절차

본장에 규정되지 않는 사항은   공정 관리규정, 현장 관리규정,시공장비 관리규정

에 따른다.

4. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장 (품질기록의 관리)에 따라 보관한다.

(1) 예정공정표 및 진도관리 기록

(2) 작업일보

(3) 공정회의록

(4) 기성관리서류

(5) 시공장비 관리기록

(6) 특수공정 관리기록

5. 관련문서

(1) 공정 관리규정

(2) 현장 관리규정

(3) 시공장비 관리규정

(4) 검사 및 시험규정

(5) 사내자격 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-10
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 10 장 검사 및 시험	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/6

1. 적용범위

본 장은 시공 관련 검사 및 시험계획 및 방안을 수립하고 설계 및 기술사항과 발주처의 요구사

항에 부합되도록 검사 및 시험관리요건을 기술한다.

2. 용어의 정의

2.1. 검사자(INSPECTION)

제품 또는 서비스의 한계 또는 그 이상의 특성치를 측정, 조사 시험 및 평가하고, 적합성을

결정하기 위하여 명시된 요구 사항과 비교하는 제반 활동

2.2. 시 험(TEST)

물리적, 화학적, 환경적 혹은 사용 조건에 있어서 제품의 능력이 명시된 요구상황에 부합하는

지를 결정하기 위한 확인요소

3. 책임과 권한

3.1. 현장소장

발주처의 요구사항이 반영된 시공 단계별 검사 및 시험계획서(ITP:INSPECTION & PLAN)에 따라

업무가 수행될 수 있도록 총괄 관리할 책임이 있다.

3.2. 품질담당

(1) 발주처 요구 사항과 설계 시방서에 따라 검사 및 계획서(ITP)를 작성하고 이에 따라 검사

및 시험을 실시하도록 관리한다.

(2) 검사 및 시험업무 수행에 필요한 측정, 시험장비를 준비하고 관리상태를 할 수 있도록 하

여야 한다.

(3) 검사 및 시험결과에 대한 기록을 보관 및 유지관리 하여야 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-10
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 10 장 검사 및 시험	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/6

3.3. 공무담당

(1) 구매자재 및 고객지급자재에 대한 인수검사를 실시한다.

(2) 합격된 자재만을 출고한다.

(3) 구매된 제품의 손실, 손장 혹은 변질되지 않도록 보호한다.

3.4. 공사담당

(1) 검사 및 시험계획서를 검토한다.

(2) 공정 중 검사가 필요한 경우  검측요청서, 검측체크리스트를 작성하여 현장소장의 승인후          감리단에 검측을 의뢰한다.

3.5. 책임 및 검사의 굴분

구 분		책 임 부 서 장	기 록 명
수입검사 및 시험	검 사	공 무 담 당	자재송장(거래명세서), 자재검수서
	시 험	품 질 담 당	시 험 성 적 서
공정검사 및 시험	검 사	공 사 담 당	검측 체크 리스트
	시 험	품 질 담 당	시 험 성 과 표
최종검사 및 시험		품 질 담 당	최종검사 CHECK LIST
안 전 부 분		안전관리자	일일 안전점검, 매월 교육리스트

4. 일반사항

(1) 검사 및 시험은 승인된 품질 계획서, 지침서 혹은 CHECK LIST에 따라 수행 되어야

한다.

(2) 검사 및 시험을 수행하는 인원은  사내자격 관리규정에 따라 자격관리가 되어야 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-10
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 10 장 검사 및 시험	개 정 번 호	2
		페 이 지	3/6

(3) 검사에 사용되는 측정기기, 시험설비는 QS 계획서 제11장 (검사장비, 측정장비 및 시험장

비)에 따라 관리되어야 한다.

5. 수입검사 및 시험

5.1. 절차 및 책임

(1) 수입검사 및 시험과 관련된 업무절차 및 책임자는 다음과 같다.

인 수		자재 인수 및 확인 시험 성적서 확인		공 무 담 당
수 입		송장과 실 반입량 대조 및 입고 검사 파손품 파악 및 반품처리		공 무 담 당
입 고		적재 장소 저장/보존/입고 적재 방법 적정 여부 확인		공 무 과 장
반 출		작업 계획량 비교 반출 위치 및 수량 확인		공 무 과 장
사 요		실 작업량과 대조 수량 확인		공 무 과 장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-10
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 10 장 검사 및 시험	개 정 번 호	2
		페 이 지	4/6

(2) 품질담당은 해당되는 경우 I.T.P에 따라 자재 선정시험을 실시한 후 공무담당에게 그 결

과를 통보하여 해당자재를 인수할 수 있도록 한다.

5.2. 검사항목

(1) 품질보증 확인서(해당되는 경우)

(2) 자재 시험성적서(해당되는 경우)

(3) 수량, 규격

(4) 포장상태(해당되는 경우)

(5) 자재 식별표시

(6) 운반중 파손여부

(7) 제품번호

(8) 제조일자

(9) 도장상태(해당되는 경우)

(10) 공급자/제조 회사

5.3. 결과기록 및 처리

(1) 수입검사 결과는 해당 자재의 송장 또는  자재 검수서에 기록, 관리 한다.

(2) 자재 선정시험의 결과는 해당 시험성적서에 기록, 관리한다.

(3) 수입검사에 불합격된 자재는 본 계획서 제13장 (부적합품의 관리)에 따라 처분한다.

6. 공정검사 및 시험

(1) 공사담당은 공정검사를, 품질담당은 공정시험을 검사 및 시험계획서에 의거하여 수행하여

야 한다.

(2) 공사담당은 ‘검사 및 시험계획서(I.T.P)’에 따라 검측요청서 및 검측 체크 리스트를 사용

하여 공정검사를 시행한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-10
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 10 장 검사 및 시험	개 정 번 호	2
		페 이 지	5/6

(3) 검사가 완료되면 검측요청서에 현장소장의 승인을 받아 해당 검측 체크리스트를 첨부하여

감리단에 검측을 의뢰한다.

(4) 품질담당은 공정시험 완료 후 공사담당에게 그 결과를 통보하여 후속공정을 진행할 수 있

도록 하여야 한다.

(5) 외부 승인기관에 시험의뢰 할 때의 시험용 공시체는 감리원 입회하에 시험자가 봉인하여

감리원의 서명날인 후 시험의뢰를 하고 시험결과는 기록으로 유지관리 한다.

(6) 검사 및 시험결과 부적합한 사항이 발생된 경우 본 계획서 제13장(부적합품의 관리)의 절

차에 따라 처분한다.

7. 최종검사 및 시험

(1) 최종검사는 준공검사를 받기 전에 실시한다.

(2) 품질담당은 최종검사 및 시험을 실시하기 전에 해당기록의 확인을 통하여 수입검사 및 시

험, 공정검사 및 시험이 적절하게 수행되었는지를 검증한다.

(3) 검사 및 시험은 ‘최종검사 CHECK LIST를 작성, 실시하고 결과는 품질기록으로 관리하여야         한다.

(4) 발주처 사전 점검은 준공전 발주처에 통보하여 점검을 실시하며 점검결과 부적합 사항은

제13장(부적합품의 관리)에 따른다.

8. 기록관리

(1) 수입검사 및 시험기록

(2) 공정검사 및 시험기록

(3) 최종검사 및 시험기록

9. 품질 기록관리

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-10
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 10 장 검사 및 시험	개 정 번 호	2
		페 이 지	6/6

검사 및 시험중 발생된 기록은  문서 관리규정에 따라 보관 및 유지하여야 한다.

10. 사용서식

(1) 최종검사 CHECK LIST

11. 관련문서

(1) 검사 및 시험규정

(2) 검사 및 시험계획서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-11
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제11장 검사장비,측정장비 및 시험장비의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 현장에서 사용하는 검사장비, 측정장비 및 시험장

비(이하 ‘계측장비’라 한다.) 관리의 책임과 권한, 방법 및 절차에 대하여 규정한다.

2. 책임과 권한

2.1. 현장소장

계측장비의 관리 및 검증인원을 선임하고 자격을 부여할 책임이 있다.

2.2. 품질담당

(1) 사용하는 계측장비에 대한 검.교정 계획수립 및 검교정을 실시할 책임이 있다.

(2) 계측장비의 적절한 보관, 유지 및 사용에 대한 책임이 있다.

(3) 부적합한 계측장비가 있을 경우 적정하게 처분할 책임이 있다.

3. 일반사항

(1) 특정 항목에 따라 사용되는 계측장비는 정학도, 허용오차등이 적정한 상태에 있는지 확인

되어야 한다.

(2) 계측장비의 검증방법과 주기는 장비형식과 사용조건, 장비제조자의 권고사항, 안정성, 요

구된 정도 및 측정관리에 영향을 미치는 다른 조건들을 고려하고, 교정설비는 기록 또는

식별표시로 교정상태 및 교정주기를 확인할 수 있어야 한다.

(3) 계측장비의 검증방법 및 관리에 대한 일반적인 사항은  계측장비 검증규정에따른다.

(4) 시공협력업체에서 사용중인 계측기는 검증 및 교정상태를 확인하고 본 계획서의 절차에 준

하여 관리되도록 하여야 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-11
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제11장 검사장비,측정장비 및 시험장비의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

4. 업무절차

(1) 품질담당은 현장공사와 관련하여 사용중인 계측장비의 현황을  계측장비 점검표에 기록,          관리하여야 한다.

(2) 품질담당은 보유하고 있는 계측장비를 지정된 주기내에 교정기관에 검교정 의뢰하고, 교정

이 되었는지 확인하여야 한다.

(3) 계측장비는 사용전에 외관, 작동상태 등에 대하여 일상점검을 수행하여야 한다.

(4) 정기점검 및 교정결과 부적합한 계측장비는 재교정 및 수리 등의 조치가 이루어지기 이전

까지 식별 및 격리 보관하여야 한다.

(5) 품질담당은 계측장비의 검증, 교정 및 이동이력은  계측장비 이력카드에 기록 관리하여야         한다.

(6) 본 장에 규정되지 않는 사항은  계측장비 관리규정 및 계측장비 검증규정에 따른다.

5. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 보관한다.

(1) 계측장비 목록 및 이력 관리기록

(2) 계측장비 검증 및 교정기록

6. 관련문서

(1) 계측장비 관리규정

(2) 계측장비 검증규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-12
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제12장 검사상태 및 시험상태	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사에 수행된 검사 및 시험의 상태를 표시하고 관리하

기 위한 방법 및 절창 대하여 규정한다.

2. 책임과 권한

(1) 현장소장은 각 단계별 검사 및 시험결과 관리를 총괄 관리할 책임이 있다.

(2) 공무담당은 수입검사 결과를 표시하고 기록할 책임이 있다.

(3) 공사담당은 공정검사 결과를 표시하고 기록할 책임이 있다.

(4) 품질담당은 각 단계별 시험결과를 표시, 기록 및 식별관리할 책임이 있다.

3. 업무절차

3.1. 표시내용

각 검사 및 시험담당자는 검사 및 시험이 완료되면 해당제품 또는 검사기록, 시험기록에 ‘합’

또는 ‘불’의 표시를 명확히하여 해당 제품의 상태를 알수 있도록 한다.

3.2. 표시방법

검사상태 및 시험상태는 각 검사 및 시험단계에서 다음 방법중 하나 이상의 방법으로 표시하

여야 한다.

검사 및 시험단계	식 별 표 시 방 법	식 별 기 록
수입검사 및 시험	마킹, 스프레이, 장소구분, 팻말, 자재식별표 부착	자재검수서, 자재송장 시험성적서
공정검사 및 시험	마킹, 스프레이	검측 체크리트트 시험성적서
최종검사 및 시험	마킹, 스프레이	최종검사 체크리트트 시험성적서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-12
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제12장 검사상태 및 시험상태	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

3.3. 기타사항

본 장에 명시되지 않는 업무절차가 필요한 경우  검사 및 시험규정에 따른다.

4. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 검사 및 시험상태가 표시된 각종검사 및 실험기록

5. 관련문서

(1) 검사 및 시험규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-13
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제13장 부적합품의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사의 각 단계별 검사 및 시험에서 발견된 부적합품의

관리책임, 권한 및 절차, 방법에 대하여 규정한다.

2. 책임과 권한

(1) 품질담당은 각 단계별 시험결과 발견된 부적합품에 대하여 해당 담당자에게 처분을 요구하

고 그 결과를 관리할 책임이 있다.

(2) 각 검사 담당자는 각 단계별 검사결과 부적합품이 발견되면 해당 담당자에게 처분을 요구

하고 그 결과를 관리할 책임이 있다.

3. 일반사항

(1) 고객의 요구사항을 만족시키지 못하는 부적합품은  부적합품 관리규정과 고객요구사항에          맞게 처분하여야 한다.

(2) 처분방안이 결정되지 않은 부적합품은 처분방안이 결정될 때까지 사용하거나 작업이 진행

되어서는 안되며, 부적합품의 재작업은 본래의 특성과 일치하도록 하여야 하며, 반드시 재

검사를 실시하여야 한다.

(3) 부적합품의 처분 방안에 있어서 발주처의 사전 승인이 필요하다고 인정되는 경우 발주처

승인을 받은 후 처분해야 한다.

4. 업무절차

(1) 현장소장은 현장에서 발생되는 부적합품의 관리가 부적합품 관리규정과 본 장에 규정한 절

차에 따라 수행되도록 하여야 한다.

(2) 부적합품은 처분이 완료 될 때까지 구분하여 보관하여야 한다.  단, 현장 여건상 분리 보

관이 어려운 경우에는 잘못 사용되지 않도록 실별표시를 하여야 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-13
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제13장 부적합품의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

(3) 본 장에 규정되지 않은 부적합품 관리절차가 필요한 경우  부적합품 관리규정 에 따른다.

5. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 부적합품 발생 및 처분 기록

6. 관련문서

(1) 부적합품 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-13
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제14장 시정조치 및 예방조치	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV OO S/S 옥내화 토건공사 현장에서 실행되는 시정조치 및 예방조치관리에 대

한 항법 및 절차를 규정한다.

2. 책임과 권한

(1) 현장소장은 부적합 사항에 대한 조치 담당자를 선정하고 시정조치 및 예방조치를 총괄 관

리 할 책임이 있다.

(2) 조치 담당자는 본사에서 조치요구 된 부적합사항을 적절히 처리할 책임이 있다.

3. 절  차

3.1. 조치요구접수

품질담당은 본사에서 발송된  시정 및 예방조치 요구서를 접수 하여 현장소장에게 보고한다.

3.2. 조치 담당자 선정

현장소장은 조치 요구서의 내용에 따라 적절한 조치 담당자를 선정하여 적절한 조치계획의 수

립 및 실행을 지시한다.

3.3. 조치계획 수립 및 통보

조치 담당자는 조치 요구된 부적합 사항에 대한 조치계획을 ‘시정 및 예방조치 요구서’

의 ‘조치 계획통보‘란에 수립하여 현장소장의 승인 후 본사의 조치 요구자에게 송부한다.

3.4. 실행 및 확인

(1) 조치 담당자는 조치계획의 내용대로 적절한 조치를 실행한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-14
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제14장 시정조치 및 예방조치	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

(2) 조치 담당자는 본사의 조치 요구자가 조치내용 확인을 위해 관련자료 및 현장확인을 할

경우 적극 협조하여야 한다.

4. 기타사항

본 장에서 언급되지 않은 시정 및 예방조치 절차가 필요한 경우 시정 및 예방조치규정에 따     른다.

5. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 시정 및 예방조치 요구서

6. 관련문서

(1) 시정 및 예방 조치규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-15
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제15장 취급,보관,포장,보존 및 인도	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본장은 154KV 구미 S/S 옥내화 토건공사 현장의 자재 취급 및 보관 관리에 대한 방법 및 절차

에 대하여 규정한다.

2. 책임과 권한

(1) 공무담당은 현장에 보관중인 자재가 열화, 손상, 분실되지 않도록 관리할 책임이 있다.

(2) 공사담당은 시공 공정에 불출된 자재가 적절히 유지, 사용되도록 할 책임이 있다.

3. 일반사항

(1) 취급 및 보관 관리방법은  자재 및 제품 관리규정을 기초로 설정 되어야 한다.

(2) 자재의 식별표시는  식별 및 추적성 관리규정에 따라 수행한다.

4. 업무절차

4.1. 자재의 취급

(1) 자재는 현장 입고시 지정된 장소에 적재하고 항상 청결을 유지하도록 관리하여야 한다.

(2) 보관중인 자재는 수시로 점검하여 손상, 파손, 변형 등의 여부를 확인하고, 분실 및 도난

방지책을 강구하여야 한다.

(3) 현장 시공시 공사담당은 자재불량이 발생되지 않도록 수시로 이상유무를 확인하고 부적합

한 자재로 시공이 되지 않도록 하여야 한다.

4.2. 자재의 보관

(1) 수입검사에 합격된 자재는 지정된 장소에 보관하고, 공무담당자는 월 1회이상 점검하여

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-15
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제15장 취급,보관,포장,보존 및 인도	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

그 결과를 자재점검대장에 기록하여야 한다.

(2) 공무담당은 자재담당자를 지정하여 보관중인 자재에 자재식별표를 부착토록하여야 한다.

(3) 자재는 입/출고 내역, 재고수량 등을 파악 할 수 있도록 관리되어야 하며, 공무담당은

자재수불부를 작성 및 관리하여야 한다.

(4) 자재 보관장소는 정리정돈을 실시하고 각종 운반장비의 이동통로를 확보하여 운반장비로

이니한 파손이 발생하지 않도록 해야 한다.

4.3. 자재 입.출고 관리

(1) 공사담당은 자재 요청사항을 공무담당에게 최소한 1일 전에 통보하거나 현장소장에게 보

고 한다.

(2) 공무담당은 공사담당의 요청자재내역을 검토 후 요청일자에 맞추어 자재를 불출하고 자재

수불부에 기록하여야 한다.

4.4. 기타사항

본 장에 명시되지 않는 자재의 취급 및 보관에 관한 절차가 필요할 경우  자재 및 제품 관리

규정에 따라 관리한다.

5. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 보관한다.

(1) 자재 점검 및 수불기록

6. 관련문서

(1) 자재 및 제품 관리규정

(2) 식별 및 추적성 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-16
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제16장 품질기록의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV 구미 S/S 옥내화 토건공사현장에서 품질활동의 결과 발생되는 품질기록의 관

리에 대한 책임과 권한, 방법 및 절차를 규정한다.

2. 책임과 권한

(1) 각 담당자는 해당업무 수행과정에서 발생된 품질기록을 식별, 파일링 및 보관 관리할 책임

이 있다.

(2) 공무담당자는 품질기록의 종류를 확인하여 품질기록 목록을 작성, 관리할 책임이 있다.

3. 업무절차

3.1. 식별, 수집 및 파일링

각 담당자는 해당업무 수행과정에서 발생된 품질기록을  품질기록 관리규정의 관리기준에 따      라 식별, 수집 및 분류하여 파일링 한다.

3.2. 색인 및 열람

품질기록의 열람을 원하는 인원이 쉽게 열람할 수 있도록 색인하거나 품질기록목록에 등록하

여야 한다.

3.3. 보관 및 보존

(1) 품질기록은 열화, 손상을 방지할 수 있는 방법으로 파일링되어 지정된 시설에 보관하여야

한다.

(2) 공무담당은 품질기록을 ‘품질기록 관리규정’에서 정한 기준에 따라 보관 및 보존연한을

품질기록 목록표에 설정, 관리한다.

3.4. 이 관

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-16
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제16장 품질기록의 관리	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

공무담당은 공사완료 후 보관 및 보존연한이 종료된 기록은 폐기하고 나머지 기록은 본사 총

무팀장에게 이관한다.

3.5. 기타사항

본 장에 명시되지 않은 품질기록 관리절차는 ‘품질기록 관리규정’에 따른다.

4. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 관리한다.

(1) 품질기록 목록표

5. 관련문서

(1) 품질기록 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-17
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제17장 내부품질 감사	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV 구미 S/S 옥내화 토건공사 현장에서 실행되는 내부품질 감사 관리방법 및 절차

를 규정한다.

2. 책임과 권한

(1) 각 담당은 감사계획에 의거 내부품질감사가 이행될 수 있도록 협조하고 감사결과 조치요구

된 부적합사항에 대항 시정 및 예방조치를 실시할 책임이 있다.

(2) 현장소장은 감사결과 조치요구된 부적합사항에 대하여 WCL 담당자를 지정 조치되도록 할

책임이 있다.

3. 업무절차

3.1. 감사계획접수

품질담당은 본사에서 발송된  감사 실행 계획서를 접수하여 현장소장에게 보고한다.

3.2. 감사수검

각 담당은 감사 시에 감사요원의 감사활동에 적극적으로 협조하여 감사를 수검하여야 한다.

3.3. 감사결과 접수 및 조치

(1) 감사결과 시정 및 예방조치 요구서가 발행된 부적합사항은 본 계획서 14장(시정조치 및

예방조치)에 따라 접수 및 조치한 후 현장소장에게 보고한다.

(2) 현장소장은 감사결과 기록을 접수, 검토하여 부적합사항이 아닌 지적사항이라도 조치할

필요가 있다고 판단될 경우 조치담당자를 선정하여 조치 되도록하고 그 결과를 확인한다.

3.4. 본 장에 규정되지 않은 사항은  내부품질 감사규정에 따른다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-18
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제17장 내부품질 감사	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

4. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 보관한다.

5. 관련문서

(1) 내부품질 감사규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-18
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 18 장 교육훈련	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/2

1. 적용범위

본 장은 154KV 구미 S/S 옥내화 토건공사 현장에서 실행되는 품질에 관련된 업무가 효율적으

로 이루어질 수 있도록 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 요원들의 교육 및 훈련에 대하

여 규정한다.

2. 책임과 권한

2.1. 현장소장

현장소장은 현장 요원들에 대한 교육계획을 승인하고 자격부여가 필요한 인원에 대하여 자격

을 부여할 책임이 있다.

2.2. 공무담당

공무담당은 교육계획을 수립하고 진행결과를 관리할 책임이 있다.

2.3. 안전관리자

안전담당은 월 1회 이상 정기교육을 실시하고, 필요시 수시교육을 실시한다.

3. 업무절차

3.1. 교육훈련

(1) 현장시공중 중요 품질문제가 발생된 경우 현장소장은 해당직원 및 시공협력업체에 대한

교육을 실시하여 재발을 방지하도록 하여야 한다.

(2) 교육, 훈련의 계획과 실행은  교육 훈련규정의 절차 및 현장자체 교육계획에 따라 수행되          어야 한다.

(3) 현장전체를 대상으로 하는 교육계획은 공무담당이 수립하여 현장소장의 승인을 받아 실행

한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-18
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 18 장 교육훈련	개 정 번 호	2
		페 이 지	2/2

(4) 교육훈련의 수준은 교육, 훈련 대상자가 해당 직무를 수행할 수 있도록 훈련의 정도와 내

용이 설정되어야 한다.

3.2. 자격관리

(1) 현장소장은 검사 및 시험요원, 계측장비 검증요원, 특수공정 작업요원에 대하여 ‘사내자

격 관리규정‘의 절차에 따라 자격을 평가, 부여하여 관리한다.

(2) 특수공정 작업인 관 부설공사를 수행하는 인원은 다음 기준에 따라 자격을 평가. 부여한

다.

① 관로부설 공사 참여회수 3회 이상 일 것

② 관로부설 총 작업일수 15일 이상 일 것

4. 기타사항

본 장에 규정되지 않은 사항은 ‘교육 훈련규정’과 ‘사내자격 관리규정’에 따른다.

5. 기록관리

본 장의 이행으로 발생되는 다음 기록은 본 계획서 16장(품질기록의 관리)에 따라 보관한다.

(1) 교육계획서

(2) 교육괄과 기록(교육일지등)

6. 관련문서

(1) 교육 훈련규정

(2) 사내자격 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-19
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 19 장 부가서비스	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/1

1. 부가 서비스는 공사준공 후 적용되는 사항이므로 본 계획서에 그 절차를 규정하지 않는다.

2. 부가 서비스는 본사 건축팀장이 서비스 업무규정의 절차에 따라 하자의 접수, 검토, 처리 및     결과보고를 수행한다.

3. 본 공사현장과 동일한 공종에 대하여 본사 건축팀장이 부가 서비스 지원요청을 할 경우 현장소

장은 필요한 인적, 물적자원을 선별하여 지원한다.

4. 관련문서

(1) 서비스 업무규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OO건설(주)	품질보증계획서	문 서 번 호	CJS-M-20
		제(개)정일자	20OO. O. O
	제 20 장 통계적 기법	개 정 번 호	2
		페 이 지	1/1

1. 적용범위

본 장은 154KV 구미 S/S 옥내화 토건공사 현장에서 실행되는 통계적 기법의 적용과 관리절차

를 규정한다.

2. 책임과 권한

2.1. 품질담당

품질담당은 검사, 시험 및 공정관리에 필요한 통게적 기법의 적용 필요성을 파악하고, 통계적

기법 적용 결과를 현장소장에게 보고할 책임이 있다.

3. 통계적 기법 사용방법

(1) 통계적 기법은 관리도, 샘플링검사, 그래프 등을 사용하며 사용방법은  통계적 기법 관리

규정의 절차에 따른다.

(2) 통게적 기법은 현장특성에 적합한 항목을 선정하여 사용한다.

(3) 본 장에서 규정되지 않는 사항은 ‘통계적기법 관리규정’에 따른다.

4. 관련문서

(1) 통계적기법 관리규정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□