형광 코너보호대 설치시방서

1.

목적

본 시방서는 건물 기둥의 모서리 보호를 위한 형광-코너보호대의 설치 순서와 방법을 명확히 하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지 관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2.  범위

적용

본 시방서는 형광코너보호대의 시공 방법에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

가. 명칭 : “형광 코너 보호대”

나. 규격 :  L100 × W100 x H1,000 (mm)

다. 재질 : 판넬 : 특수 EVA 수지

칼블럭 : 일반 5 x 6

4. 제품의 설치 구성도

5. 시공 관리

1) 시공에 필요한 안전 조치

시공자는 사전에 운전자 및 작업자에 대한 안전 조치를 취한다.

2) 시공 순서

(가) 시공자는 도면을 기준으로 형광코너보호대 위치를 정확히 확인하고 설치될 장소에 유해한 돌출물을 제거한다.

(나) 설치 위치를 제품의 구멍홀에 의거하여 마킹한다.

(다) 마킹 위치에 앙카드릴 [6mm 콘크리트기리] 로 약 60mm 깊이 가량 천공한다.

( 천공 후 구멍내의 이물질이 없도록 한다)

(라) 천공 구멍에 형광코너보호대를 정위치 시키고 칼블럭( 5x6 ) 6개를 끼워 넣고 망치로 툭툭 밀어 넣는다.

(마) 드라이버 비트나 (+) 드라이버를 이용해 나사못을 칼블럭 내에 고정시켜 완조립 한다.

(기울음이 없도록 주의)

(바) 주변 정리 정돈을 하고 안전 조치 시설물을 철거한다.

6. 검수

시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치 과정 전,중,후를 촬영하여 시공이 완료 되었음을 입증하여야 한다.

7. 유지 관리

본 형광 코너보호대는 건물기둥 파손을 방지하기 목적으로 제작되어 설치되었으나 설치 환경 또는 관리 소홀로 훼손 될 수 있으므로 주기적인 순회 점검을 실시한다. 점검 결과에 따라서 현지 보수와 교체를 한다.