화장실 리모델링 공사 시방서

1. 공사명 : ooooo  화장실 리모델링 공사

2. 위치 :

3. 건물개요

가. 건물형태 :

나. 기존화장실현황 :

층별	구분	면적	대변기	소변기	세면대	걸레세척대	양변기	좌변기

4. 공사기간 :

5. 기존에 건축 되어있는 화장실 위치는 변경하지 않고,

철거공사, 타일공사, 큐비클공사, 텍스공사, 출입문공사, 수도배관공사(일부), 오배수관교체(일부), 위생기구설치(일부), 전기공사를 다음 시방에 의하여 리모델링 한다.

본 시방서에 명기되지 않은 사항은 건설교통부 표준시방서를 적용한다.

철 거 공 사

① 기존큐비클 칸막이를 철거한다.

② 텍스 및 경량철골틀 일체를 철거한다.

③ 목재 출입문과 문틀을 철거한다.

④ 목재 P․T문을 철거한다.

⑤ 세면대, 걸레세척대를 철거한다.

⑥ 바닥타일을 철거한다.

⑦ 창틀 및 창문을 철거한다.

⑧ 철거시 기존시설물에 손상이 가지 않도록 하며 파손시 원상복구한다.

⑨ 작업인원에 대한 통제와 각종사고에 대하여 미연에 방지한다.

타 일 공 사

① 타일은 ksl1001규정을 만족하는 것으로 하고 색상과 재질 및 패턴 등에 대해서는 협의하여 진행한다.

재 질	규 격	비 고

② 바닥은 타일을 걷어내고 액채방수 2종으로 방수처리한후 타일은 압착방식(습식공법)으로 , 벽면은 기존의 타일위에 접착방식으로 시공하고, 타일을 붙이고 줄눈파기를 실시한후 타일표면을 깨끗이 청소한다.

시공후 검사봉으로 두둘겨 보아 들뜸이나 균열 등이 발생한 부분은 줄눈부분을 잘라내고 다시 붙인다.

방 수 공 사

① 방수하기전에 충분히 바탕청소를 실시하여 이물질을 제거시킨다.

② 바닥전체를 액체방수 2종으로 한다.

칸막이 공사

① 큐비클 보드의 재질은 가벼운재질(경량큐비클)로 하며 그두께는 18m/m로 한다.

② 몰딩은 알루미늄제품 (thk=1.0)으로 시공하며 긴밀하게 조인시킨다.

③ 큐비클 하단에 스텐받침대를 설치하여 더욱견고하게 시공한다.

출입문공사

① 기존의 목제문과 문틀을 철거한후 후레임은 스텐레스 스틸로 한다.

② 출입문도어는 강화유리(12m/m)로 하여 8개소에 설치한다.

③ 점검구(P․T목제문)는 철거후 알루미늄 도어로 시공한다.

④ 2층 화장실 입구에 후레임을 2개소 설치하여 천장부분 텍스가 보이지 않게 한다.

텍 스 공 사

① 기존의 텍스를 철거한후 경량 철골틀 설치후 텍스로 마감한다.

② 텍스의 규격은 300×600×6T로 한다.

위생기구설치

① 소변기 및 대변기 중 손상이 없는 위생기구는 재활용하고 재활용이 불가능한 부분은 전면교체한다.

② 세면대는 오닉스카운터로 시공한다. 1층, 3층 2구세면대로 4개소, 2층은 1구세면대로 4개소를 설치한다.

③ 걸레세척대는 도기질로 하며 학생 화장실에만 1개씩 6개소 설치한다.

④ 수도꼭지는 원터치 싱글레버로 교체한다.

⑤ 거울, 비누곽, 수건걸이등을 설치한다.

⑥ 기타 위생기구의 설치위치는 상호 협의하여 진행한다.

수도배관공사

① 기존 입상관중 하향관 수도라인만 지하실에서 3층까지 교체한다.

② 수도배관은 스텐레스 3T로 시공한다.

③ 배관은 용접을 원칙으로 하며 반드시 수압시험을 하여야 한다.

④ 배관은 반드시 보은재(THK25)를 씌워 동파가 되지 않도록 한다.

⑤ 천장에 행가를 달아 배관을 고정시킨다.

오배수관교체

① 기존 오배수 주철관중 소변기 배수라인을 철거한다.

② 오배수관은 PVC VG1으로 시공한다.

③ 각 라인 끝부분에 소제구를 설치한다.

④ 배관시 물매를 맞추어 시공하며 이음새 부위에 누수가 없도록 긴밀하게 조인시킨다.

전 기 공 사

① 다운라이트 매입등으로 시공한다. (약 60여개정도)

② 전선관 및 스위치는 내입을 원칙으로 한다.

③ 벽부착용 환풍기를 설치하며 환기가 되도록 한다.

④ 공사완료후 주변정리를 깨끗이 한다.

창 문 공 사

① 기존의 창틀과 창문을 철거한다.

② 이중창(하이샤시), 이중유리로 설치한다.

♣ 이 시방에 규정하지 않은 사항에 대하여는 미리 협의하여 시공한다.