환경 관리 계획서

1. 적용범위

현장의 환경경영 활동을 수행함에 있어 발생하는 비산먼지․악취에 의한 대기오염방지, 수질오염방지, 소음 및 진동방지, 폐기물처리 및 재활용계획, 토양보전, 생태계보전 등의 환경관리를 대한 법규 및 기타 요구 사항에 대한 관리 계획을 말한다.

2.  환경영향평가 협의내용 이행의무

- 건설공사시 협의내용 관리책임자를 지정하여 환경영향평가의 협의내용 이행계획을 수립하여    이를 성실히 수행하며, 협의내용 이행사항을 기재한 관리대장을 사무실에 비치한다.

- 협의내용 관리책임자는 협의내용의 이행여부 및 사후환경영향조사를 통하여 현장을 수시로    점검하고 이행되지 아니한 사항이 있을 경우에는 이를 감독자와 협의하여 이행토록 조치    한다.

- 환경피해 발생시 환경피해보고서를 작성하여 발주기관에 제출한다.

-발주기관 혹은 환경관련기관으로부터 환경관련 점검시 지적사항에 대하여는 조속히         시정조치하고, 시정전･시정후 확인가능한 자료사진을 발주기관에 제출한다.

3.  환경관리행정

현장소장은 협의내용 관리책임자를 두고 다음의 업무를 수행한다.

-  공사장내의 환경관리에 관한 업무계획 수립

-  환경영향저감시설의 설치 및 운영여부 감독

-  환경관련 점검, 교육, 행사계획의 수립 및 실시

-  사후환경영향조사의 내용기록 및 조사

-  건설폐재 재활용 계획 수립 및 실적관리, 기록, 보고

1-2-3 환경관리대장 및 운영일지

1.  협의내용 관리대장

1.1  건설산업기본법 시행령 제35조 규정에 의한 건설기술자의 자격을 갖춘 사람으로 하여금 협의내용관리대장을 작성하고 관리한다.

1.2  협의내용 관리대장을 환경･교통･재해등에관한영향평가법 시행규칙 제13조 제1항에 따라 작성한다.

1.3  협의내용 관리대장의 작성은 「환경･교통･재해등에관한영향평가법」시행규칙 별지 제8호 서식에 따른다.

2.  폐기물 관리대장

2.1  수급인은 폐기물 관리대장을 폐기물관리법 시행규칙 제42조 제1항에 따라 작성하여야 한다.

2.2  폐기물 관리대장의 작성은「폐기물관리법」시행규칙 별지 제16호 서식에 따른다.

3.  폐기물 목록형대장

3.1  수급인은 폐기물 목록형 대장을 폐기물관리법 시행규칙 제16조의6에 따라 작성하여야 한다.

3.2  폐기물 목록형 대장의 작성은「폐기물관리법」시행규칙 별지 제4호의7 서식에 따른다.

4.  살수차 운행일지

4.1  살수차량 운행자는 살수차 운행일지를 작성하여야 하며 일일 작업 마감후 수급인의 관리책임자에게 확인을 받는다.

4.2  살수차 운행일지는 운행일자, 살수시각 및 지역, 차량확인(종류, 차량번호), 살수사유를 기재한다.

5.  배출시설 및 방지시설 운영일지

5.1  레디믹스트콘크리트 제조시설 관리책임자는 레디믹스트콘크리트 제조시설 설치시 폐수배출시설 및 비산먼지발생사업 신고를 하며 배출시설 및 방지시설 운영일지를 작성하여 해당 시·군에 제출한다.

5.2  배출시설 및 방지시설 운영일지는 1회/일 작성한다.

5.3  배출시설 및 방지시설 운영일지는 수질환경보전법 시행규칙 서식을 사용하여 다음의 사항을 기재한다.

5.3.1  배출시설 가동 시간대

5.3.2  방지시설 가동시간대

5.3.3  원료 또는 첨가재 등의 사용량

5.3.4  용수공급원별 사용량과 폐수배출량

5.3.5  전력사용량

5.3.6  약품사용량

5.3.7  오염물질 측정내용

5.3.8  유기물 등 자동측정기

5.3.9  폭기조 운전상태(생물학적 처리시설의 경우)

5.3.10  슬러지처리시설

5.3.11  방지시설 고장유무 및 특기사항

6. 흙·먼지 공사장 관리일지

6.1  흙･먼지 공사장 관리일지는 수급인이 1회/일 작성한다.

6.2  흙･먼지 공사장 관리일지에는 다음의 사항을 기재한다.

6.2.1  작업시간대

6.2.2  세륜·세차시설

6.2.3  살수차량

6.2.4  먼지관리전담요원

6.2.5  현장요원교육내용

6.2.6  흙먼지저감시설 고장유무 및 특기사항

6.2.7  지도·점검 받은 사항

7. 이식수목, 가식장 및 표토관리대장

7.1  이식 이전의 자생 상태에서의 관리 현황

7.1.1  표기도면, 생육상태

7.1.2  자생지 관련 작업 계획

7.1.3  보호 계획 및 조치 현황

7.1.4  활용계획 및 반출 현황

7.2  이식 이후 가식장에서의 관리 현황

7.2.1  관리 행위 : 관리공종, 시간, 내용(급관수, 병충해방제, 시비, 기타)

7.2.2  가식장에서의 생육상태

7.2.3  활용계획 및 반출 현황

1-2-4 환경관리인 교육

1. 교육종류

1.1  환경관리인을 대상으로 전문교육기관(국립환경연구원, 환경정책기본법 규정에 의한 환경보전협회, 기타 환경부장관이 지정하는 기관)에서 교육을 이수하도록 한다.

1.2  현장요원에 대하여 정기교육을 실시한다.

1.3  신입직원 및 일용직 직원에 대하여 수시교육을 실시한다.

1.4  환경관리인의 교육의 종류와 주기 등은 건설현장에서 적절히 정한다.

2. 교육내용

2.1  환경관리인 교육의 내용은 다음의 각호를 포함한다.

2.1.1  환경법에 의한 환경관리인 관리사항 및 환경보호의식 정착교육

2.1.2  환경경영체제 이해

2.1.3  공사장비 및 저감시설(폐수처리장, 레미콘제조시설, 골재파쇄시설, 세륜･살수시설 등)         운영교육

2.1.4  협의내용관리 및 협의내용관리대장 작성요령, 대기, 수질, 소음･진동, 폐기물 등 관련법         준수 등 전문교육

2.1.5  생태계 보전을 위하여 현장요원에게 다음의 교육을 실시한다.

(1)  멸종위기 및 보호야생 동․식물의 정의 및 지정현황 교육

(2)  멸종위기 및 보호야생 동․식물의 보호방법 및 미보호시 처벌규정 교육

3. 교육강사

3.1  전문교육시 강사는 발주기관 전문가 및 외부전문가로 한다.

3.2  정기교육시 강사는 발주기관 감독자 또는 감리원 및 환경감리원으로 한다.

3.3  수시교육시 강사는 환경감리원 또는 환경관리인으로 한다.

1-2-2 배출시설 신고

1.  비산먼지발생사업(변경)신고

1.1 비산먼지발생사업(변경)신고는 대기환경보전법 시행규칙 제62조 제1항, 제2항, 제5항에      따라 신고한다.

1.2 비산먼지발생사업변경신고시에는 「비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및         필요한 조치에 관한 기준(대기환경보전법 시행규칙 별표16)」에 준하여 비산먼지 발생       억제대책을 수립하여 첨부한다.

2.  특정공사사전신고

2.1  특정공사사전신고는 소음진동규제법 제25조 및 소음진동규제법 시행규칙 제33조            제2항에 따라 신고한다.

3. 사업장폐기물배출자신고

3.1  건설/사업장폐기물

3.1.1 사업장폐기물배출자신고는 폐기물관리법 시행규칙 제10조 제1항 제4호에 따라              신고한다.

3.1.2 사업장폐기물배출자신고를 한 후 현장 폐기물처리담당자는 폐기물관리법 시행규칙           제34조에 따라 교육을 한다.

3.1.3  폐기물 배출 중에는 다음 각호의 서류의 작성･보존 및 신고한다.

(1) 사업장폐기물관리대장은 폐기물관리법 제41조 제1항에 따라 작성･보존한다.

(2) 폐기물간이인계서는 폐기물관리법 제25조 제4항에 따라 작성한다.

(3) 목록형 대장은 폐기물관리법 제25조의9 제1항, 제2항에 따라 작성･보존 한다.

(4) 사업장폐기물배출자 변경신고는 폐기물관리법 시행규칙 제10조 제4항에 따라 신고한다.

3.1.4 사업장폐기물의 처리 후에는 폐기물 배출 및 처리등 보고서 및 목록형대장을                폐기물관리법 제25조의9 제2항에 따라 실적보고한다.

3.2  지정폐기물

3.2.1  지정폐기물 배출자 신고시에는 다음의 서류를 제출한다.

(1) 폐기물처리계획서

(2) 폐기물분석결과서

(3) 폐기물수탁확인서

3.2.2  지정폐기물 배출 중에는 폐기물인계서를 작성한다.

3.2.3 지정폐기물의 처리 후에는 폐기물관리법 제25조의9 제2항에 따라 목록형대장을             제출한다.

4.  폐기물처리시설설치신고

4.1  폐기물처리시설의 설치신고(또는 승인신청)는 폐기물관리법 시행규칙 제22조 제1항(승인신청의 경우 동법 시행규칙 제21조 제1항)에 따라 신고(또는 승인신청)한다.

4.2 폐기물처리시설의 변경신고(또는 변경승인신청)는 폐기물관리법 시행규칙 제22조            제4항(승인신청의 경우 동법 시행규칙 제21조 제4항)에 따라 변경신고(또는                 변경승인신청)한다.

4.3 폐기물처리시설의 사용개시신고는 폐기물관리법 시행규칙 제23조 제1항에 따라             신고한다.

4.4  폐기물처리시설의 폐쇄신고는 폐기물관리법 시행규칙 제50조에 따라 신고한다.

4.5  폐기물처리시에는 폐기물관리법 시행규칙 제42조에 따라 장부를 기록･보존한다.

5.  건설폐재 재활용 계획 및 실적보고

5.1  건설폐재 재활용시에는 자원의 절약과 재활용촉진에관한법률 제12조와 동법 시행령 제11조에 따라 건설폐재 재활용 계획을 수립･시행한다.

6.  오수처리시설설치 및 변경신고

6.1  오수처리시설설치신고는 오수･분뇨및축산폐수의처리에관한법률 시행규칙 제13조 제1항에 따라 신고한다.

6.2  오수처리시설변경신고는 오수･분뇨및축산폐수의처리에관한법률 시행규칙 제13조 제2항에 따라 신고한다.

6.3  오수처리시설 준공검사 신청은 오수･분뇨및축산폐수의처리에관한법률 시행규칙 제23조 제1항에 따라 신청한다.

6.4  오수처리시설의 비정상운영신고는 오수･분뇨및축산폐수의처리에관한법률 시행규칙 제31조 제1항에 따라 신고한다.

6.5  오수처리시설의 개선완료(개선명령이행)보고는 오수･분뇨및축산폐수의처리에관한법률 시행규칙 제62조 제1항에 따라 보고한다.

6.6  오수처리시설의 폐쇄신고는 오수･분뇨및축산폐수의처리에관한법률 시행규칙 제14조 제2항에 따라 신고한다.

7. 지하수개발･이용신고

7.1  지하수 개발･이용시에는 지하수법 시행규칙 제6조 제2항에 따라 허가신청을 한다.

7.2  지하수개발･이용 및 변경의 신고는 지하수법 시행규칙 제8조 제1항 및 제5항에 따라 신고       한다.

7.3  지하수개발･이용 준공신고는 지하수법 시행규칙 제9조 제2항에 따라 신고 한다.

7.4  지하수개발･이용변경허가신청은 지하수법 시행규칙 제7조 제1항, 제2항 및 제3항에 따라       신청한다.

8. 폐수 배출시설 설치신고

8.1  배출시설 설치허가신청은 수질환경보전법 시행령 제2조 제6항에 따라 신청한다.

8.2  폐수 배출시설 및 방지시설의 가동개시신고는 수질환경보전법 시행규칙 제23조에 따라       신고한다.

8.3  환경관리인을 선임하여 수질환경보전법 시행령 제31조 제1항에 따라 신고한다.

8.4  폐수 배출(방지)시설 가동개시일 변경신청은 수질환경보전법 시행규칙 제23조에 따라        변경 신청을 한다.

8.5  개선명령･조업정지명령･사용중지명령･폐쇄명령을 받은 경우에는 수질환경보전법            시행규칙 제40조에 따라 보고한다.

8.6  배출시설 변경허가는 수질환경보전법 시행규칙 제10조에 따라 변경허가를 받는다.

8.7  배출시설 변경신고는 수질환경보전법 시행규칙 제11조 제2항에 따라 신고한다.

8.8  배출시설 및 방지시설의 가동 중에는 수질환경보전법 시행규칙 제26조에 따라 배출시설       및 방지시설 운영일지를 작성하여 보존한다.

9.  비산먼지 배출시설 설치신고

9.1 대기 배출시설 설치허가신청 및 신고는  대기환경보전법 시행령 제4조 제6항에 따라        설치허가 신청 및 신고한다.

9.2 배출시설 및 방지시설의 가동개시신고는 대기환경보전법 시행규칙 제30조에 따라           신고한다.

9.3 환경관리인을 선임하여 대기환경보전법 시행규칙 제59조에 따라 신고한다.

9.4 배출(방지)시설 가동개시일 변경신청은 대기환경보전법 시행규칙 제30조에 따라             신고한다.

9.5 개선계획서 및 완료보고서

9.5.1 조치명령을 받은 경우에는 대기환경보전법 시행규칙 제35조 제1항 제1호에 따라            보고한다.

9.5.2 개선명령을 받은 경우에는 대기환경보전법 시행규칙 제35조 제1항 제3호에 따라            보고한다.

9.5.3 조치명령 없이 측정기기를 자체 개선하고자 할 경우 및 개선명령 없이 배출(방지)시설을        자체 개선하고자 할 경우에는 대기환경보전법 시행규칙 제35조의2 제2항에 따른다.

9.6 배출시설 변경허가신청은 대기환경보전법 시행규칙 제18조에 따라 신청한다.

9.7 허가를 받은 자가 허가받은 사항 중 변경허가 사항 이외의 사항을 변경하고자 하는 때나      신고를 한 자가 신고한 사항을 변경하고자 하는 때는 대기환경보전법 시행규칙 제19조      제3항에 따라 신고한다.

9.9 배출시설 및 방지시설의 가동 중에는 대기환경보전법 시행규칙 제33조에 따라              운영일지를 작성･보존한다.

10. 소음･진동 배출시설 설치신고

10.1 소음･진동 배출시설 설치허가신청은 소음진동규제법 시행령 제2조 제1항에 따라            신청한다.

10.2 소음･진동 배출시설 설치신고는 소음진동규제법 시행규칙 제7조에 따라 신고한다.

10.3 가동개시신고 및 배출(방지)시설 가동개시일 변경신청은 소음진동규제법 시행규칙           제17조에 따라 신고한다.

10.4  환경관리인을 선임하여 소음진동규제법 시행규칙 제28조 제2항에 따라 신고한다.

10.5  조치명령･개선명령･조업정지명령 또는 사용중지 명령시 이행보고서는 소음진동규제법 시행령 제5조 제1항에 따라 제출한다.

10.6  소음･진동배출시설 변경신고는 소음진동규제법 시행규칙 제9조 제2항에 따라 신고한다.

1-2  환경관리

1-2-1 항목별 환경관리

1. 대기질

1.1 현장환경관리자는 국민의 건강을 보호하고 공사장 주변의 쾌적한 대기환경을 조성하기      위해 환경정책기본법 제10조에 의한 환경기준을 유지한다.

1.2 건설사업 수행시 일정한 배출구 없이 대기중에 비산먼지를 발생시키는 사업을 수행하는      경우에는 그 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 취한다.

1.3 건설공사 현장에서 운행하는 모든 차량은 대기환경보전법 제36조의 운행차                 배출허용기준에 적합하게 운행한다.

1.4 건설공사 수행시 악취를 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 대기환경보전법에서        정하는 적합한 소각시설을 이용하여 이를 소각한다.

2.  수질

2.1 공사장주변의 하천, 호소, 해역 등 공공수역에 수질오염물질배출로 인한 오염을 방지하기      위하여 수질환경보전법 제8조에 의한 배출허용기준을 준수하여 환경정책기본법에 의한      수질환경기준을 유지한다.

2.2 건설공사 수행시 발생하는 수질오염물질을 공종별 특성에 맞는 적절한                     수질오염방지대책을 수립, 시행한다.

2.3 공사현장에 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 수질환경보전법에 의한 설치허가 및      신고를 득하고 시설을 운영한다.

2.4 건설공사 수행시 환경오염을 유발하는 물질이 유출되어 상수원 또는 하천･호소･해역 등을      오염시키지 않기 위하여 수질오염 방지시설을 설치하여 운영한다.

3.  소음･진동

3.1 건설공사를 시행함에 있어 소음･진동규제법 제23조의 생활소음･진동규제기준을 준수하여      현장에 투입되는 공사장비에 의한 소음･진동의 영향을 최소화한다.

3.2 현장환경관리자는 건설현장내에 소음･진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는               소음･진동규제법에 의해 설치허가 및 신고를 득하고 시설을 운영한다.

3.3 공사차량운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위해서 차량의 운행속도를 제한하거나      소음 방지 시설을 설치하여 주변생활환경지역의 영향을 최소화한다.

3.4 건설활동을 위하여 발파작업이 필요할 경우에는 굴착에 앞서 시험발파를 실시하여 인근      보안시설물에 미치는 영향을 분석하고, 인근에 피해를 방지하기 위한 발파공법, 천공장,      천공배치, 화약의 종류, 지발당허용장약량 등의 발파작업계획과 적정한                     소음･진동저감대책을 수립･시행한다.

4.  폐기물

4.1  공사현장에서 배출되는 폐기물을 폐기물관리법에 의해 적정하게 수집, 운반, 보관, 처리다.

4.2  공사현장에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위하여 소각시설 등을 설치할 경우 폐기물관리법에 의해 적정한 시설을 설치･운영한다.

4.3  공사현장에서 배출되는 폐기물 중 재활용이 가능한 폐기물이 “폐기물관리법 및 자원의절약과재활용촉진에관한법률”에 의해 처리되도록 시공전에 충분한 처리대책을 수립하여 시행한다.

4.4  공사현장에서 발생하는 건설폐재를 폐기물관리법, 자원절약과재활용촉진에관한법률 제12조 및 건설폐재배출사업자의 재활용 지침 등에 따라 적정하게 처리 가능하도록 대책을 수립･처리한다.

5.  토양보전

5.1  건설활동 수행시 공사장에서 발생하는 토양오염유발시설에 대해 토양환경보전법 제14조와 제16조에 토양오염 우려기준 및 대책기준에 의거 토양오염방지를 위한 조치를 강구한다.

5.2  토공작업시 반드시 목적하는 바에 따라 사전에 토양조사를 실시하고 그 결과에 따라 비옥도가 높은 토양을 일정장소에 수집, 보관하여 녹화공사시 식재토양으로 재활용한다.

5.3  비탈면에 대한 녹화 및 피복처리는 가능한 한 조기에 실시하고 토사의 운반은 가능한 우기를 피한다.

6.  생태계 보전

6.1  건설사업을 수행함에 있어서 자연생태계를 고려한 환경친화적 건설사업이 될 수 있도록 한다.

6.2  건설사업 시행에 따른 식생의 훼손을 최소화하기 위하여 공사용 가도로, 가시설물 설치시에 주변환경여건을 고려하여 시공하여야 하며 이식이 가능한 수목은 이식지역을 선정하여 최대한 활용한다.

6.3  건설지역에 따라 동･식물의 서식지, 이동로의 단절 등이 최소화되도록 설계시는 물론 시공전에 철저한 조사 및 대책수립 후 공사를 시행한다.

6.4  설계도에 보전되어야 할 것으로 지적되고 규정된 교목, 관목, 덩굴식물, 잔디, 토양 형태 및 다른 경관 구조물은 판자 또는 기타 다른 승인을 받은 기술로 표시하고, 담을 만들고, 둘러쌈으로써 분명히 구분하여야 한다. 수급인은 승인받은 작업 지역 경계 바깥의 시공중에 손상되거나 파괴된 경관구조물을 복구해야 한다.

6.5  시공활동은 지표수 및 지하수의 오염을 피하기 위해 감독, 관리, 통제 하에 이루어져야 한다. 독성 또는 유해 화학물질은 토양 또는 식물에 살포해서는 안 된다. 건설 활동에 의해 영향을 받는 모든 수역에 대해 수급인은 모니터링을 실시한다.

7.  기타

7.1  비탈면 발생지역의 안전을 도모하고 산사태를 방지하여야 하며 연약지반 등에서 발생하는 지반침하방지대책을 수립･시행한다.

7.2  공사시 자연경관의 훼손을 저감하기 위하여 과도한 지형의 변형, 수목벌채를 금하여 시공한다.

7.3  공사장 주변의 주거지역 등 공사 중 각종 환경오염의 피해대상지역 상태를 사전에 파악하고, 생활환경보전에 만전을 기한다.

7.4  공사장 주변에 공사시 발생할 수 있는 문화재의 훼손을 사전에 방지하기 위해 관련법령에 의해 조치를 취한다.

7.5  환경정책기본법에 의한 사전환경성검토, 환경․교통․재해등에관한영향평가법에 의한 협의 결과를 이행한다.

제 2 장 건설환경오염방지

2-1 비산먼지 방지계획

1.3  적용기준

대기환경보전법 제28조 동법시행령 제38조 시행규칙 제49조 제61조 제62조	(비산먼지의 규제) (비산먼지 발생사업) 제2항 관련 별표 14(비산먼지 발생억제시설에 관한 기준) (비산먼지 발생사업) 제2항 별표16(시설의 설치 및 조치에 관한기준)

1.4  제출물

1.4.1  다음의 공사를 수행하고자 하는 수급인은 비산먼지발생사업 신고서를 관할 시･도에 제출한다.

(1) 건물건설공사(연건평 1,000㎡이상에 한한다)

(2) 굴정공사(총연장 200m이상 또는 굴착토사량 200㎥이상에 한한다)

(3) 토목건설공사(구조물 용적합계 1,000㎥이상․공사면적 1,000㎡이상 또는 총연장 200m이상에 한한다)

(4) 조경공사(면적합계 5,000㎡이상에 한한다)

(5) 건물해체공사(연건평 3,000㎡이상에 한한다)

(6) 토공사 및 정지공사(공사면적 합계 1,000㎡이상에 한한다)

1.4.3  현장 환경관리자는 다음 사항을 추가로 제출하여야 한다.

(1) 살수차 운행일지

(2) 흙, 먼지 공사장 관리 일지

2.  재료

2.1  방진덮개

2.1.1  방진덮개는 탄력성이 좋고 튼튼한 합성섬유로 만들어진 제품으로 한다.

2.1.2  현장에 적용되는 방진덮개는 용도, 설계조건, 시공 환경 등을 고려하여 적절한 제품을 선정한다.

2.1.3  방진덮개는 용도와 시공 편의성을 고려한 규격으로 현장 접합량을 최소화하고 취급 및 보관이 용이하도록 한다.

2.2  방진망

2.2.1  방진망은 탄력성이 좋고 튼튼한 합성섬유로 만든 제품으로서 먼지의 차단이 적절한 것을 사용한다.

2.2.2  방진망은 용도와 시공편의성을 고려한 규격으로 현장 접합량을 최소화하고 취급 및 보관이 용이하도록 포함되어 납품되도록 한다.

2.2.3  납품된 방진망은 현장에 설치 전까지 햇빛이나 자외선을 방사하는 인공조명에 노출되지 않고 지면과 직접 닿지 않도록 하며 건조한 상태로 보관되도록 한다.

- 방음망의 재질 및 규격(예)

* 재  질 : 고밀도 폴리에틸렌

* 규  격 : 1.5m × 100m

1.8m × 100m

3.  시공

3.1  토사운반

3.1.1  수송함에 수송물 적재시에는 적재함 상단으로부터 수평 5㎝이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재한다.

3.1.2  토사를 수송할 때에는 적재함에 반드시 덮개를 설치하여 운행한다.

3.1.3  공사차량 운행시에는 세륜시설을 설치한다.

3.1.4  공사장 출입구에 환경전담요원을 고정배치하여 출입차량의 세륜․세차이행을 통제하고 공사장 밖으로 토사가 유출되지 않도록 관리하여야 한다. 다만, 통행도로를 포장할 수 없을 경우 살수차 등을 운영하여 비산먼지를 최대한 억제 한다.

3.1.5  도로가 비포장사설도로인 경우 비포장 사설 도로로부터 반경 500m이내에 10가구 이상의 주거시설이 있을 때에는 해당 부락으로부터 반경 1㎞이내는 포장하여야 하며, 공사장내 차량통행도로는 가능한 한 다른 공사에 우선하여 포장한다.

3.1.6  통행차량은 먼지가 흩날리지 아니하도록 공사장 안에서 시속 20㎞이하로 운행한다.

3.1.7  통행차량의 운행기간중 공사장 안의 통행도로에는 수시로 살수토록 하여 먼지의 비산을 방지한다.

3.2  자동식 세륜․세차시설

3.2.1  금속지지대에 설치된 롤러에 차바퀴를 닿게 한 후 전력 또는 차량의 동력을 이용하여 차바퀴를 회전시키는 방법으로 차바퀴에 묻은 흙 등을 제거할 수 있는 시설을 설치한다.

3.2.3 자동식 세륜시설은 다음과 같이 운영․관리한다.

(1) 저수조에 항시 10톤이상의 물을 채우고 용수가 재활용될 수 있도록 한다.

(2) 세륜후 컨베이어에 의해 배출되는 슬러지는 건조대에서 건조 후 폐기물처리업체에 위탁처리한다.

(3) 매일 세륜시설 가동전에 1일 출입차량 30대를 기준으로 침전제(황산반토, 고분자 응집제)를 투입하여 항시 세륜용수의 탁도가 20도 이하로 유지될 수 있도록 한다.

※ 탁도 20도 : 처리수의 내부를 시각으로 확인할 수 있을 정도.

(4) 세륜시설 가동 운영일지를 비치하여 일일 가동시간, 출입차량대수, 침전제 투입량, 슬러지 발생량 등을 매일 기록하여 3년간 보존한다.

(5) 세륜시설 출구에 부직포 등을 포설하여 세륜시 바퀴에 묻은 물이 외부로 유출되지 않도록 한다.

3.4  방진덮개

3.4.2  방진덮개를 깔기 전에 토사더미의 돌출물, 잡목 등을 제거하고 평탄하게 한다.

3.4.3  방진덮개의 현장 봉합시 봉합사는 가급적 방진덮개의 구성 재질과 동일하게 한다. 또한, 감독자의 승인을 얻어 봉합대신 일정길이 이상 단부를 겹치게 하는 방법으로 방진덮개를 연속적으로 깔 수 있다.

3.4.4  방진덮개를 깔 때에는 주름이 지거나 겹쳐지지 않도록 한다.

3.4.5  방진덮개 깔기에 필요한 각종 기구와 부품을 사전에 충분히 준비하여 작업에 지장이 없도록 한다.

3.4.6  방진덮개는 수시로 점검하여 찢어지거나 벗겨진 곳이 없는지 확인한다.

3.5  야적

3.5.1  야적물질은 방진덮개로 덮는다.

3.5.2  야적물질의 최고저장높이의 1/3 이상의 방진벽을 설치하고, 최고저장높이의 1.25배 이상의 방진망(막)을 설치한다.

3.5.3  야적된 골재의 함수율은 항상 7～10％를 유지할 수 있도록 살수시설을 설치하거나 필요한 조치를 취한다.

3.5.4  3.5.1 내지 3.5.3 과 동등하거나 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치를 하는 경우에는 3.5.1 내지 3.5.3 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다

3.6  싣기 및 내리기

3.6.1  싣거나 내리는 장소 주위에 고정식 또는 이동식 살수시설(살수반경 5m 이상, 수압 3㎏/㎠)을 설치, 운영해서 작업중 재비산이 없도록 한다.

3.6.2 풍속이 평균 초속 8m이상일 경우에는 작업을 중지한다.

3.6.3 주행차량에 골재 적재시 적재함 상단 5cm이하까지만 적재한다.

3.7  이송

3.7.1  레디믹스트콘크리트 야외이송시설은 밀폐화하여 이송중 혼합물이 흘러내리지 않도록 덮개장치를 한다.

3.7.2  이송시설은 낙하, 입출구 및 국소배기부위에 적합한 집진시설을 설치한다.

3.7.3  기계적(벨트콘베아, 바켓엘리베이트 등)인 방법이 아닌 시설을 사용할 경우에는 살수 또는 기타 제진방법을 사용한다.

3.7.4  3.7.1 내지 3.7.3 과 동등하거나 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치를 하는 경우에는 3.7.1 내지 3.7.3 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.

3.8  레디믹스트 콘크리트 생산

3.8.1  레디믹스트 콘크리트 생산시 발생하는 비산먼지를 제거할 수 있는 집진시설(더스트부스트)를 설치･운영한다.

3.8.2  골재파쇄시설의 원석의 투입 및 골재의 배출구에 고정식 살수시설을 설치･운영한다.

3.9  살수

3.9.1  가설도로 및 공사장 안의 통행도로의 함수율은 항상 7～10%를 유지한다.

3.9.2  가설도로 및 공사장 안의 통행도로에는 수시로 살수한다.

3.9.3  3.9.1 내지 3.9.2와 동등하거나 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치를 하는 경우에는 3.9.1 내지 3.9.2 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.

3.10  방진망

3.10.1  방진망은 바람에 의해 쓰러지지 않도록 견고히 설치한다.

3.10.2  방진망의 봉합시 봉합사는 가급적 방진망의 구성재질과 동일한다.

3.10.3  방진망은 수시로 점검하여 찢어진 곳이 없는지 확인한다.

2-2  공사장폐수 처리시설공

1.3  적용기준

수질환경보전법 제8조(배출허용기준)

동법 시행규칙 제8조(배출허용기준)

1.4  제출물

1.4.1  폐수처리시설 설치허가신청서(또는 신고서)를 작성하여 시･도지사의 허가를 받거나 신고한다.

1.4.2  폐수배출시설 설치허가신청서(신고서)에 포함하여야 할 내용은 다음과 같다.

(1) 폐수배출시설의 위치도 및 폐수배출공정 흐름도 1부

(2) 원료(용수포함)의 사용명세 및 제품의 생산량과 오염물질 발생예측서 1부

(3) 오염물질 처리계획서(선택)

① 방지시설의 설치내역서와 그 도면 1부

② 방지시설설치면제 관련 서류 1부

③ 자가방지시설 설계시공 관련서류 1부

④ 공동방지시설 설치 관련서류 1부

2.  재료

2.1  침사조, 유량조정조, 응집･응결, 침전조, 저류조, 방류조를 콘크리트 구조물로 사용시는 에폭시 등으로 피복된 수밀 콘크리트를 사용한다.

2.2  스크린, 교반기 등 물과 접촉이 되는 장치는 부식에 강한 STS 300 계열 이상의 재질을 사용한다.

2.3  난간, 경사안전사다리 등 부속시설물 등은 SS 400 계열 이상의 재질을 사용한다.

3.  시공

3.1 조목스크린

3.1.1  유입수 중 포함되어 있는 조대부유물질 및 협잡물의 제거를 위하여 조목스크린을 설치한다.

3.2 침사설비

3.2.1  모래 및 무기물의 침적을 위하여 침사설비를 둔다.

3.3 유수분리시설

3.3.1 터널공사에 따른 폐수는 물과 유분의 비중차를 이용하여 유분을 제거한다.

3.4 유량조정조

3.4.1  적정처리수량의 확보를 위하여 유량조정조를 설치한다.

3.5  응집･응결조

3.5.1  물리･화학적 응집을 위하여 교반시설이 있는 응집･응결조를 설치한다.

3.5.2  응집조는 변형 및 외부충격에 의한 손상을 고려하여 설치･제작한다.

3.5.3  응집･응결조의 교반기 및 교반기 지지대는 견고하게 설계･제작한다.

3.6  침전시설

3.6.1  물리･화학적 응집에 의한 오니의 침전을 위하여 침전조를 설치한다.

3.6.2  침전조는 변형 및 외부충격에 의한 손상을 고려하여 설치･제작한다.

3.6.3  발생되는 슬러지는 CAKE로 탈수처리한다.

3.7  방류조

3.7.1  방류조를 콘크리트 구조물로 사용시는 에폭시 등으로 코팅이 되어야 하며 배출유량을 측정할 수 있도록 설계･제작한다.

2-4 가설사무실 오수처리시설공

1.3  적용기준

오수분뇨및축산폐수의처리에관한법률 시행규칙 제9조 (오수처리시설 등의 방류수 수질기준) 별표 1

동법 시행규칙 제15조 (오수정화시설의 설치기준)

동법 시행규칙 제21조 (단독정화조의 설치기준)

1.4  제출물

1.4.1 오수처리시설의 설치시에는 다음의 서류를 구비하여 관할시장･군수･구청장에게 제출한다.

(1) 오수처리시설의 설계도서

(2) 건물 등의 배수계통도

(3) 건물 등의 평면도, 건축물 대장의 사본

2.  재료

해당사항 없음

3.  시공

3.1 오수처리시설

3.1.1 오수처리시설의 방류수수질기준을 준수할 수 있는 처리능력을 갖춘 구조․규격으로 사용한다.

3.1.2 오수정화시설의 설치기준에 적합한 구조․규격 및 부품을 사용한다.

3.2  단독정화조

3.2.1  단독정화조의 방류수수질기준을 준수할 수 있는 처리능력을 갖춘 구조･규격으로 사용한다.

3.2.2  단독정화조의 설치기준에 적합한 구조･규격 및 부품을 사용한다.

2-5 항타, 발파시 소음･진동방지시설공

1.3  적용기준

1.3.1  환경정책기본법 제10조(환경기준)

1.3.2  환경정책기본법 시행규칙 제2조(환경기준)

1.3.3  환경정책기본법 제11조(환경기준의 유지)

1.3.4  소음․진동규제법 제23조(생활소음․진동의 규제)

1.3.5  소음․진동규제법 시행규칙 제29조의 2(생활 소음․진동의 규제)

1.3.6                   제25조(특정공사의 사전신고)

1.3.7                   시행규칙 제33조(특정공사의 사전신고)

1.3.8                   제27조(폭약의 사용으로 인한 소음․진동의 방지)

1.4  제출물

1.4.1  항타기 등의 다음 장비를 2일 이상 사용하는 공사로서 소음․진동규제법 시행규칙 제33조 제1항에 해당하는 특정공사는 공사개시 3일전까지 특정공사 사전신고서를 시․도지사에게 제출한다.

(1)  항타기․항발기 또는 항타 항발기(압입식 항타 항발기를 제외한다)

(2)  병타기

(3)  착암기

(4)  공기압축기(공기토출량이 분당 2.83세제곱미터 이상의 이동식인 것에 한한다)

(5)  건물파괴용 강구

(6)  브레이커(휴대용을 제외한다)

(7)  굴삭기

(8)  발전기

(9)  로우더

(10)  압쇄기

1.4.2  폭약을 사용할 경우 관할 경찰서에 신고한다.

1.4.3 특정공사 사전신고서 제출시 첨부할 서류는 다음과 같다.

(1) 특정공사의 개요(공사 목적 및 공사일정표 포함)

(2) 공사장 위치도(공사장의 주변 주택 등 피해대상 표시)

(3) 방음․방진시설의 설치내역 및 도면

(4) 기타 소음․진동 저감대책

2.  재료

해당사항 없음

3.  시공

3.1  항타시 소음․진동 방지

3.1.1  차입공법과 매입공법 중 소음․진동의 영향을 고려하여 현장여건에 맞는 적합한 공법을 선택한다.

3.1.2  저소음 공법을 선정한다.

3.1.3 기성말뚝 시공시 중굴공법, 프리보링(Preboring) 공법을 원칙으로 한다.

3.1.4 항타기는 유압해머, 초고주파 항타기 등 방음대책이 강구된 항타기를 사용한다.

3.1.5 말뚝을 하역하거나 달아올리는 작업시 불필요한 소음이 발생치 않도록 한다.

3.2  발파시 소음․진동 방지

3.2.1  발파계획

(1)  건설공사의 발파작업은 발파원으로부터 소음․진동 등의 환경공해와 민원발생의 원인이 되므로 환경공해를 저감시킬 수 있는 발파공법을 계획하고 시공에 앞서 시험발파를 실시하여 발파계획의 적정성 및 조정검토를 시행한다.

(2)  발파계획서는 주변의 환경에 주는 영향을 고려하여 천공장, 천공배치, 화약의 종류, 장약량 등의 발파패턴과 보안시설물과의 이격거리별 지발당허용장약량 및 소음․진동대책 등을 수립한다.

3.2.2 시험발파

(1)  시험발파의 목적은 발파작업시에 발생하는 진동․소음(폭음)의 수준이 지질, 암반의 강도, 발파방법, 지형 등에 따라 변화되기 때문에 발파대상 암반을 대상으로 천공규모, 장약량 등을 달리 시행함으로써 파쇄효과와 공해발생정도를 파악하여 현지에 적합한 발파공법과 발파패턴을 계획하는데 있다.

(2)  시험발파시에는 장약량에 따른 거리별로 진동과 소음에 대한 계측을 실시하며, 최소한 30개 이상의 계측자료를 획득하여 발파영향권을 분석한다.

(3)  시험발파시 계측결과가 상회할 때는 천공장, 천공간격, 공당 장약량 및 지발당 장약량을 조정하는 등의 별도의 저감대책을 수립한다.

3.2.3 발파작업

(1)  발파작업은 미리 정해진 발파패턴에 따라 정확하고 안전하게 시공한다.

(2)  발파작업은 인근 보안시설물에 영향을 미치지 않도록 시공하며, 각 보안시설물의 진동과 허용기준은 설계 적용기준에 의거 설정하며, 시공시에 규제치를 초과하지 않도록 한다.

(3) 매 발파작업시에는 발파진동․소음(폭음)의 계측작업을 실시하고, 계측자료는 발파횟수별 발파시간과 일자별로 기록․정리하여 보관한다.

2-6 공사장비소음 저감시설공

1.2  참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)

KS D 0228  강재의 제품분석 및 그 허용변동치

KS D 3520  도장용융아연 도금강판 및 강대

KS D 3566  일반구조용 탄소강

KS F 8002  강관조인트

KS F 8014  클램프

1.3  적용기준

1.3.1  환경정책기본법 제10조(환경기준)

1.3.2  환경정책기본법 시행규칙 제2조(환경기준)

1.3.3  환경정책기본법 제11조(환경기준의 유지)

1.3.4  소음․진동규제법 제23조(생활소음․진동의 규제)

1.3.5  소음․진동규제법 시행규칙 제29조의2(생활 소음․진동의 규제)

1.4  제출물

현장 환경관리자는 시공계획에 맞추어 제품자료, 시험성적서를 감독자에게 제출 한다.

2.  재료

2.1  가설방음벽 공사에 사용하는 재료의 기준은 다음 각 항의 규정에 적합한 것으로     사용 한다.

2.1.1  가설방음판 및 수직조이너는 KSD 3520을 사용한다.

2.1.2  강관의 재질은 KS D 3566에 적합하고 그에 준하는 제품을 사용하며 흠이 없으며 아연도금을 한다.

2.1.3  클램프는 KS F 8014에 적합하며, 강관조인트는 KS F 8002에 적합한 것을 사용 한다.

3.  시공

3.1  시공전 점검

3.1.1  설치작업을 시작하기 전에 공사의 배치계획 및 위치를 확인한다.

3.1.2  주주설치전 관계기관과 협의하여 지하 매설물의 위치를 확인한다.

3.1.3  공사를 준비, 진행할 수 있는 현장요건인지 확인한다.

3.1.4  현장상황에 대해 발주기관에게 서면으로 보고한다.

3.2  시공전 준비

3.2.1 가설방음벽을 설치하기 전에, 가설방음벽 계획위치의 중심선 양측 최소 1m 이내의 모든 나무류, 잡목, 뿌리들, 통나무 및 부스러기 등 공사에 방해가 될 수 있는 것을 제거한다.

3.2.2 일반적으로 지반의 윤곽선을 따라 평탄작업을 한다.

3.2.3 지반의 불규칙한 부분을 제거할 필요가 있는 곳은 땅을 정지하여 반듯하게 고른다.

3.3  설치

3.3.1  주주는 좌우이동이 없도록 견고히 설치하여야 한다.

3.3.2  방음판은 움직임이 없도록 고정시킨다.

3.3.3  공사시 안전에 유의하여야 하며 감독자 및 현장안전수칙에 따른다.

제 3 장 자연생태계보전 및 복원

3-1 오염토양처리

1.3  적용기준

토양환경보전법 제15조(토양오염방지 조치명령 등) 제5항

제16조(토양오염대책기준)

동법 시행령 제10조(오염토양 정화방법 등)

동법 시행규칙 제20조(토양오염대책기준) 별표 7

1.4  제출물

현장 환경관리자는 오염토양처리 시공계획서를 작성하여 감독자에 제출한다.

2.  재료

해당사항 없음

3.  시공

3.1.1  오염토양 제거의 범위는 설계서에 명시되어 있거나 감독자가 특별히 지시하는 구간에 따른다.

3.1.2  오염토양제거 작업이 완료되면 감독자의 확인을 받은 후에 땅깎기 및 흙쌓기 작업을 실시한다.

3.1.3  오염토양제거 작업으로 제거된 모든 물질은 공공이나 개인 소유권자의 요구가 있는 경우를 제외하고는 공사장 밖으로 반출하여 적법한 방법으로 처분 한다.

3.1.4  제거된 물질을 소각할 경우에는 관련법규를 준수하고 주변의 초목이나 인접한 구조물 등에 해를 끼치지 않도록 주의한다.

3.1.5  소각이 안되고 썩기 쉬운 물질은 지정된 장소에 처분한다.

3.1.6  보존토록 지시된 수목이나 식물에 대해서는 작업중 손상을 입지 않도록 한다.

3-2 비옥토 보전 및 활용

1.4  제출물

현장 환경관리자는 비옥토 분포현황을 조사하고 별도의 채집 및 보관계획서와 활용방안을 감독자에게 제출하고 승인 받는다.

2.  재료

2.1  비옥토는 설계서에 지정된 장소에서 채취･수집한다. 설계서에 채취장소가 명시되지 않아 수급인이 선정하는 경우에는 사전에 감독자의 승인을 받는다.

2.2  비옥토는 다음 표의 판단기준에 준한다.

<표 1> 비옥토의 적합성 판단기준

항목	적정(개량)기준	적용여부	항목	적정(개량)기준	적용여부
투수계수	10-4～10-5㎝/sec		토양산도(pH)	5～7
보수성	건토중의 40～80%		전기전도도(EC 1:5)	0.1～2.0m.mho/㎝
토양구조	고상		염분	0～0.05%
토성	사양토～식양토		전질소	0.1%이상
토색	암갈～흑색		유효인산	50ppm 이상
토양경도	20㎜이하		토양유기물	3% 이상
돌,자갈 등	없음		치환성칼륨	10mg/100g 이상
양이온 치환용량(CEC)	10me/100g 이상		치환성석회	2.5me/100g

주 1. “적용여부”항에 O, X 로 표기한다.

2. “적정(개량)기준”은 설계자의 재량으로 다소 변경될 수 있다.

2.3 비옥토의 구분은 유기물, 무기물, 유해물질의 존재여부 및 총량 등으로 결정한다

3.  시공

3.1 준비

3.1.1 비옥토 채취는 분포 현황을 사전에 조사하여 위치도, 현황사진, 채집예정일, 예상물량, 채집방법 등을 기록한 보고서를 감독자에게 제출한다.

3.1.2 채집대상 비옥토가 강산성(pH 5.5 이하) 또는 강알카리성(pH 7.5 이상)인 경우에는 석회 분말 또는 적당한 산화물로 중화 시켜 사용한다.

3.2 채 취

3.2.1 강우로 인해 비옥토가 습윤상태이거나 먼지가 날 정도의 이상 건조일 경우에는 채취작업을 피해야 하며 재작업은 감독자와 작업시행 여부에 대하여 협의ㆍ조정한다.

3.2.2 지하수위가 높은 평탄지 또는 토사유출에 따른 재해예상 구역에서는 가능한 한 채취를 피한다.

3.2.3 채취두께는 40～60cm를 표준으로 하되 토양시험 결과 및 사용기계의 작업능력과 안전을 고려하여 감독자와 협의ㆍ조정한다.

3.3 보관

3.3.1 배수가 양호하고 평탄하며 바람의 영향이 적은 장소에 임시적치장을 조성하여 적치한다.

3.3.2 임시적치 기간중에는 표토의 성질변화, 바람에 의한 비산, 우수에 의한 유출, 양분의 유실 등에 유의하여 식물로 피복하거나 방진덮개, 비닐 등으로 덮어 준다.

3.3.3 가적치 최소두께는 1.5m를 기준으로 하며 최대 3.0m를 초과하지 않도록 한다.

3.4 운반

3.4.1 운반거리는 최소로 하고 운반량은 최대한으로 운반한다.

3.4.2 토양이 중기사용에 의하여 식재에 부적당한 토양으로 변화되지 않도록 채취, 운반 등의 작업순서를 정한다.

3.5 펴기

3.5.1 비옥토 복원 두께는 식재수목의 종류에 따라 결정한다.

3.5.2 비옥토 다짐은 수목의 생육에 지장없는 정도로 시행한다.

3-9  수자원 보호

1.2  참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)

KS M 2201 도로포장용 아스팔트

1.2.2 도로공사 표준시방서, 하천공사 표준시방서의 해당요건

1.3  적용기준

건설교통부고시 제2000-159호 (건축법 제32조제2항의 규정에 의한) 조경기준

1.4  제출물

해당사항 없음

2. 재료

해당사항 없음

3. 시공

3.1 공사시공으로 인한 하천, 저수지 오염 방지

3.1.1 공사에 필요한 자재나 기계를 운반할 때, 공사용 도로 조성에 의한 수목 훼손을 방지하기 위해 케이블로 운반하는 방안을 강구한다.

3.1.2 공사용 자동차와 기자재로부터 유출된 기름류와 작업장 등에서 유출된 오수나 공사 중 발생한 탁수가 하천에 직접 유입되지 않도록 한다.

3.1.3 공사시 사용된 물은 탁수처리와 오일매트처리, pH 조정 등을 거친 후 방류한다.