기 초 금 액 산 출 내 역 서

□ 예정가격 산출방법
공사명 : OOOO증축공사 (건축+설비분야) 공 종 별 [ 토목 및 특수공사,전문공사 ] [ 건축공사 ] 공사규묘 [ 5억 미만 ] [ 10억미만 ] 공사기간 [ 6 개월 이하 (183) ] [ 6개월이하 ]
□ 설계내역서상 기초액
재 료 비			직접노무비④			기계경비 ⑤
1. 직접 재료비① [ ] 2. 국계법 시행규칙 제5조 해당 - 간접 재료비 ② [ ] - 골 재 대 [ ] - [ ] - [ ] 3. 관급자재대 ③ [ ]			[ ]			[ ]
□ 설계예산서 검토
법정기준액 비목별 산출내역					기초금액		설계금액
간접노무비 ⑥					( %)		( %)
직접 노무비 × 간접 노무비(%) × = [ ]
산재보험료 ⑦					( %)		( %)
( 직접노무비 + 간접노무비 ) × 보험요율(%) ( + ) × % = [ ] ※ 보험료는 설계총원가+관급자재비가 2000만원 이상인 경우에만 해당합니다.
안전관리비 ⑧					( %)		( %)
가.{재료비(간접재료포함)+직접노무비}×안전관리비율(%)+기초금액}×1.2 { + } × % + }×1.2 = ( 14,840,837 ) 나.{재료비(간접재료포함+관급자재비)+직접노무비}×안전관리비율(%)+기초금액 { + } × % + = ( ) ==> 가, 나중 최소값 [ ]

공사명 : OOOO증축공사 ( 건축+설비 분야 )
법정기준액 비목별 산출내역			기초금액	설계금액
고용보험금 ⑨			( %)	( %)
( 직접노무비 + 간접노무비 ) × 고용보험율(%) ( + ) × % = [ ] ※ 고용보험료는 설계총원가(부가세제외)+관급자재비가 3. 40 억원 이상인 경우에만 해당합니다.
경 비 ⑩			( %)	( %)
{ 재료비(①+②) + 노무비(④+⑥)} × 경비율(%) { + } × % = [ ]
일반관리비			( %)	( %)
{재료비(①+②)+노무비(④+⑥)+경비(⑤+⑦+⑧+⑨+⑩)}×일반관리율(%) ( + + ) × % = [ ]
이 윤			( %)	( %)
{노무비(④+⑥)+경비(⑤+⑦+⑧+⑨+⑩)+일반관리비}×이윤율(%) ( + + ) × % = [ ]
공사손해보험금
( 총 원 가 + 관급자재비 ) × 공사손해보험율(%) ( + ) × % = [ ]
공사예정금액
{재료비(①+②)+노무비(④+⑥)+경비(⑤+⑦+⑧+⑨+⑩)+일반관리비}+이윤+공사손해보험료+사급자재대+(공란) +(공란)+부가가치세 + 폐기물처리비 + 골재사용료 + + + + + = [ ]

1. 법정기준액 산출내역은 법정요율을 적용한 금액으로 설계금액은 법정기준금액을 초과할 수 없습니다. 따라서 법정기준금액과 설계금액 중 적은 값을 기초금액으로 합니다.

2. 기초금액은 법정기준액과 설계금액 중 적은 비율로 재계산된 것으로 이는 법정기준액이나 설계금액 중 적은 값과 일치하지 않을 수도 있습니다.