제곱미터당 공사비 적산표

구분	주요공사내역	공사비	구성비	재료비:노무비
1.가설공사	공통가설, 일반가설	47,266	5.50	28:72
2.기초및토공사	터파기, 잡석다짐, 유공관매설, 흙막이, 레미콘(#467)	73,504	8.56	77:23
3.철근콘크리트공사	레미콘(#57), 철근가공조립, 스판크리트	149,019	17.35	49:51
4.철골공사	철골가공조립 및 세우기	82,044	9.55	34:66
5.조적공사	시멘트벽돌쌓기(0.5B,1.0B),4" 및 8“ 블록쌓기, 내화벽돌쌓기(0.5B)	14,767	1.72	38:62
6.방수공사	액체방수, 도막방수. 지수판설치, 에폭시코팅, 보호몰탈	39,505	4.60	22:78
7.미장공사	시멘트몰탈, 후로아하드너	17,489	2.04	16:84
8.석공사	화강석물갈기, 화강석버너구이 및 흑두기	26,861	3.13	96:4
9.타일공사	석기질타일, 자기질타일, 파스텔타일	20,436	2.38	49:51
10.목공사	출입문틀설치	3,613	0.42	30:70
11.창호공사	목재후러쉬문, 알루미늄창호(프로로폰), 스텐레스문, 커튼월, 자동문, 회전문	22,241	2.59	99:1
12.유리공사	투명유리3mm 및 5mm, 칼라유리5mm 및 10mm, 로이복층유리24mm,스팬드럴유리	13,131	1.53	56:44
13.도장공사	조합페인트, 수성페인트(내부3회, 외부3회), 세라민페인트, 죠리패트	13,572	1.58	36:64
14.지붕및홈통공사	강관선홈통, 루프드레인	664	0.08	53:47
15.수장공사	그라스울단열재, 속고보드, 암면텍스, 양단벽지, 라이톤뿜칠, 비닐쉬트	31,057	3.62	79:21
16.금속공사	경량철골천장틀, 죠이너설치, 알루미늄유공판	20,267	2.36	65:35
17.기타고사	판넬히팅, 알루미늄복합판넬	24,742	2.88	99:1
18.운반공사	철근, 시멘트, 모래, 자갈, 잡석	1,606	0.19	77:23
19.고자재대공제	고철근	-135		100:-
계		601,656		54:46
제경비	간접노무비, 산재보험료, 안전관리비, 경비, 일반관리비, 이윤	171,344	19.91
건축공사비합계		773,000
설계감리비		27,000	3.14
전기기본공사비		59,000	6.87
합계		859,000	100%