기술부대조건 (임시동력)

1.1 적용 범위

1) "갑"이 제공하는 임시동력 사용 용량에 의거 "을"은 필요로한 설계도서를 작성하여 "갑"의 승인을 받은 후 책임시공 한다.

2) 본 공사는 다음 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가) 전기공사업법

나) 전기설비 기술 기준에 관한 규칙

다) 내선규정

라) 한국공업규정

마) 전기용품 안전관리법

바) 공업표준화법

사) 기타관련법령

3) 공사 범위는 인입선로부터 변압기 2차 배전반까지 모든 공사.

4) 수 변전 설비는 사람이나 가축이 쉽게 접촉 할수 없도록 보호울타리를 설치하여 접지를 하여야 한다.

5) 본 공사 전기 수전후 "을"은 설치한 임시동력 시설물을 현장으로부터 철거하여야 한다.

6) 배전반 2차부터 현장까지의 임시동력 전기공사는 별도로 "갑"의 요청이 있을시 추가 계약할 수 있다.

7) 수 변전 설비로부터 가설사무실,가설식당,가설숙소까지 전원 공급 공사도 포함한다.

8) 기존 가설건물의 내부 전기설비 공사는 별도로 추가하여 계약할 수 있다.

1.2 사용 자재의 선정

1) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS 제품을 사용하여야 하고KS 제품이 없을 경우에는 형식 승인을 득한 국내 최상품을 사용하여야 한다.

2) 모든 자재는 사용 전에 감독원(갑)의 승인을 득 하여야 한다.

3) 본 공사에 사용되는 자재 중 시험을 필요로 하는 자재는 공인기관의 시험을 받아 시험성적서를 제출하여야 하며 이에 소요되는 비용은 "을"이 부담한다.

4) "을"은 모든 소요 자재 및 장비 반입 전에 감독원(갑)의 검사를 받아 합격품에 한 하여 현장에 반입하고 반입 후에라도 결함이 발견되었을 경우에는 즉시 반출하여야 한다.

1.3 공사의 시행

1) 시공 중 경미한 변경 또는 관련 법규,기능및 미관상 변경이 요구될 때 독원(갑)의 지시에 따르고 추가 비용은 "을"의 부담으로 한다.

2) 본 공사에 관련하여 "을"은 감독원(갑)으로부터 요청이 있을 시 제반 관련 자료를 제출하여야 한다.

3) 본 공사에 관련된 TESTING 과 COMMISSIONING에 필요한 모든 비용은 견적서에 포함시킨다.

4) 공정상 야간 작업이 요구 될때 "을"은 감독원(갑)의 지시에 따르고 추가 비용을 청구할 수 없다.

5) 공사중 매입 또는 매설되는 공종은 매입 매설 전에 필히 감독원(갑)의 확인을 받고 그 기록을 남겨야 한다.

1.4 대 관청 인,허가 및 준공 수속

본 공사에 관련된 인,허가신고 및 각종 검사 등은 "을"이"을"의 비용으로 대 관청(한전, 정부기관, 안전공사 등) 수속을 "갑"을 대행하여 신속히 하여야 하며 인입 공사비등 "갑"에 부과되는 분담금은 "갑"이 부담한다.

가) 전기 수용신청

나) 자가용 전기 시설물 신고

다) 사용전 검사

라) 수전