【 별지 제6호서식 】

■ 굵은선 안은 기재하지 마십시오

정리번호		관리번호		접수번호

중소․벤처기업 창업자금 지원 신청서 수출창업기업( ) 공장설비인수( ) 신제품개발( )
업 체 명	한글: O O O O 영문: OOOO OO.	대표자 (예비창업자)	한글: O O O 영문: O O O
법인등록번호	-	주민등록번호	OOOO-OOOO
사업자등록번호	OO-OO-OO	설립(예정)일	'OO. O. O	산업분류번호
구 분	[우편번호] 소 재 지	전화번호 [D.D.D]
본 사 주 소 (예비창업자 주소)	[OOO-OOO] OO OO군 OO면 OO리 OO	(OOO) OOO-OOOO
공장 소재지	[ - ] 상 동	FAX번호 [D.D.D]
사업자 형태	자가/임대(O)	공장의용도지역	준농림지역	(OOO) OOO-OOOO
주생산품목	한글: 사출금형 영문: MOLD & DIE	’OO자산총액	230 백만원
’OO총매출액	18 백만원
종 업 원 수	3 명	’OO수출액	- 백만원
신 청 금 액	백만원	시설자금	백만원	운전자금	백만원
대출취급은행	중진공 직접대출 ( OO )은행 ( OO )지점	담보제공방법	□ 신용보증기금 지점 ■ 기술신용보증기금청주지점 ■ 부동산 □ 기타
상기와 같이 중소․벤처기업 창업자금 지원을 신청합니다. 20OO 년 O 월 O 일 신청인 O O O 인 중소기업진흥공단이사장 귀중
※ 첨부서류 이면 참조

Ⅰ. 창업기업현황

1. 대표자의 인적사항

성 명	O O O					주민등록번호					OOOO-OOOO
주 소	OO OOO OOO OO					전 화 번 호 (휴대폰, 호출기)					OO) OO-OOO (OO-OO-OOO)
학 력	기 간		학 교 명			전 공			수학상태 (졸업,수료,중퇴)					비 고 (취득학위 등)
	‘83.3～’86.2		OO기계공고			기계과			졸업
	～
	～
경 력	근 무 기 간			근 무 처									담 당 업 무 (최종직위)
				근무처명			주요생산품			전화번호
	‘85. 8～’92. 1			OO전자			금형제조			OO-OOO			기보
	‘92. 1～96. 12			OO반도체			자동화장비			OO-OOO			대리
	‘96. 12～’97. 10			OOENG'			금형제조			OO-OOO			팀장
재산보유 현황 (단위:백만원)	종 목	내 역			금 액			종 목				내 역			금 액
	주 택 기타부동산 현금‧예금	임차			1.7			주식‧채권 기 타
기타특기사항 (자격증, 상벌, 연수, 대외활동사항)	<자격증> ① 선반기능사 2급 ② 연삭기 JIG 실용신안 출원 (현대전자)

2. 기업체 현황

□ 경영진‧주요주주 현황

(단위:백만원)

직 위	성 명	주민등록번호	대표자 관 계	최종학력 (전공‧학위)	주 요 경 력	소유주식 (금액)
대표 공장장 부장	OOO OOO OOO	OOO-OOO OOO-OOO OOO-OOO	본 인 타 인 타 인	고졸(기계과) 고졸(기계과) 고졸(기계과)	OO전자 OO전자 OO전자

※ 소유 주식은 법인기업에 한하여 작성

□ 회사개요

연혁	년 월	주요내용(자본증감, 대표자변경, 상호변경 및 주요경영내용 변경 등)
	‘OO. O. ‘OO. O	회사설립 샷시손잡이 금형 개발
관 계 회 사

□ 금융거래 현황(20OO.  O.  O. 현재)

(단위 : 백만원)

대 출 기 관	운전/시설	대출금액	대출금리	대출기한	담보제공 내용 등
(해당사항 없음)
합 계

□ 연구개발인력 및 시설현황

연구개발조직	기업부설연구소, 연구전담부서, 생산현장(O)
개 발 인 력	3 명(박사 명, 석사 명, 대졸 명, 고졸 3 명)
개 발 방 법	(단독(O), 공동) 공동개발의 경우 상대처 :
주 요 연 구 시 설	<설계장비> - Auto CAD (팬디엄급) 1대 - Drafter (Standard) 1대	<계측장비> - Micro Meter (0-200mm) 2대 (내경포함) - Hight Guage (600mm) - Block Guage 1set - 버니어캘리퍼스 (150, 200, 300, 600mm) - 석정반 (600*900) 1대
산업재산권 보유현황	( 특허 건, 실용신안 건, 프로그램 건, 기타 ( ) )

※ 관련 증빙서류 첨부

□ 연구개발인력 및 시설현황

규격표시명	허가(승인)품목	허가(승인)번호	승인기관	허가(승인)일자
	(해당사항 없음)

※ 규격표시명: ① ISO,KS,JIS,UL등 국내외규격, ②공산품품관리 등급

③ 검, Q등 품질인증  ④ 전,열등 형식승인  ⑤KT,NT등

3. 주요 생산품 현황

품 명		사출금형
기능 및 용도		각종 플라스틱 사출제품의 성형에 사용됨
주요생산설비		- MACHINING CENTER - MILLING M/C - GRAINDING M/C - EDM M/C - RIDIAL DRILL M/C - LATHE - Ar WELLDING - HOIST CRANE - 설계 및 계측장비
주요원부자재		특수강재 및 규격품
판 매 처		- 상승ENG' - 고려전자
최근1년간 매출현황 ( 97년도)	매출액	18.5 백만원	백만원	백만원
	구성비	100 %	%	%
경쟁업체	국 내	98년 현재 국내 금형 사업체수는 2,000여개사에 이르고 있으나 대부분 20인 이하의 중소기업형 영세기업이 대부분으로 자금 및 사업규모면에 있어서 취약한 경영상태를 보이고 있음. 따라서 기업경쟁력의 제고를 위하여 특정분야의 특화된 기술을 바탕으로 경쟁우위력을 창조하는 경영전략이 요구됨
	해 외
기타 자사제품 특성등 (핵심기술보유여부, 관련산업에서의 중요성)		1) 핵심기술 보유여부 : 현재 당사에서 생산하고 있는 금형제품은 주로 자동차부품 제작에 필요한 플라스틱 및 다이캐스팅 금형제품으로 완성차업체에서 요구하는 제품의 품질수준과 정밀성을 충족하고 있음. 2) 관련산업에서의 중요성 : 자동차 부품금형은 완성차의 정밀도와 내.외관 품질수준을 결정하고, 신제품 개발 및 모델변경에 따른 신제품 개발 능력을 결정하는 척도이며 금형에 의한 생력화는 제품의 원가절감의 수단이 되는 중요성을 가짐

4. 보유 생산시설현황

(단위:백만원)

시 설 명	규 격	수 량	용 도	금 액
MACHINING CENTER MILLING M/C GRAINDING M/C EDM M/C RIDIAL DRILL M/C LATHE Ar WELLDING HOIST CRANE 설계장비(Auto CAD 등) 계측장비(Micro meter 등)	520*600*1000 820*300*450 250*350*300 900*550*400 1100 400*1060 5Ton	1대 1대 1대 1대 1대 1대 1대 1대 1식 1식	3차원 형상가공 정밀부품 성형 및 가공 정밀부품 성형 및 가공 정밀 방전가공 Hole가공 파이 가공 알곤 용접 중량물 운반 제품 설계 제품 검사	96 24 7 32 11 10 2 7 4 2
계				195

Ⅱ. 사업추진내역(공장설비인수지원,신제품개발지원)

1. 총괄

사 업 명	신제품 개발지원	대상제품	플라스틱 진공보온컵
소 재 지	OO OO군 OO면 OO리 OO	추진기간	20OO년 O월 - 20OO년 O월
사업내용 (목적,추진방법 등 구체적으로 기재)	1) 사업목적 당사의 대표자 및 기술인력은 다년간 금형제조업체에서 근무하면서 금형제조와 관련된 전문적인 기술력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로하여 금형전문 제조업체를 창업하여 현재 주로 자동차금형 제조사업을 전개하고 있음 한편, 금형기술을 이용한 신제품 개발을 위해 플라스틱 보온컵 금형을 개발하고자 하며, 이를 통한 회사의 성장과 매출증대를 기하고자함이 본 사업의 목적임 2) 사업추진방법 ① 시장조사 및 자료수집 ② 제품 디자인 및 설계 → 실용신안 출원 ③ Mock up(목재) 제작 및 품평회(디자인, 외관) ④ 금형제작 ⑤ 1, 2차 시사출 ⑥ 제품 검사 및 Test (제품기능 등)
사업추진 기대효과 (매출증대,고용창출, 경영개선효과 및산업산업효과등 기재)	1) 매출증대 : 신제품 개발에 따른 매출증대 → 8억원/년 2) 고용창출 : 현 인원 3명 → 신제품 양산에 따른 인원 증원 12명 3) 경영개선효과 ① 제품다양화을 위한 기술능력 배양 ② 거래선 다변화와 영업능력 확충 ③ 생산성 증대, 매출증대 → 회사성장 4) 산업효과 ① 산업재산권의 실용화사업 전개 ② 전후방 산업관련효과 증대 (금형산업, 플라스틱 산업) ③ 보온컵 사용자의 편익증대

□ 판매전략 및 판매계획

(단위:백만원)

판매전략	① 신제품 광고 및 홍보 (전문잡지 및 생활용품 보도자료 기사화를 통한 홍보) ② Idea상품 및 판촉상품 전시회 출품 → 신제품 시장개척 ③ 판촉상품 제작을 통한 대량생산 → 보험회사 판촉물, 회사 기념/행사일 등 ④ 생활용품 유통업체를 통한 지역별 판매망 구축 ⑤ 지속적인 제품개량(디자인, 기능 등)을 통한 매출증대
판매계획	제 품 명 (상 품 명)	'97 실적	’98 계획	’99 계획	2000년 계획	비 고
	금형제조	18.5	100	500	1,000
	플라스틱 보온컵			800	1,500
	(계)	18.5	100	1,300	2,500

□ 생산관리계획(공장인수지원사업 기재)

(해당사항 없음)

□ 연차별 고용계획

		현 원	추가소요인원		확 보 방 안
			'98	'99
관 리 부 문	임 원	1			① 사무직 : 학교추천 ② 생산직 : 직업훈련원, 취업정보센타, 관련업계에서 영입
	사무직등			2
	소 계	1	-	2
생 산 부 문	연구직			2
	생산직	2		10
	소 계	2	-	12
계		3	-	14

2. 연구개발(브랜드) 계획(신제품개발지원만 작성)

과 제 명	플라스틱 진공보온컵 개발
개발기술 핵심	① 디자인 : 미려한 외관과 휴대의 간편성 ② 기능성 : 장시간 보온기능 가능 ③ 경제성 : 요소구성의 단순화를 통한 대량생산시 원가절감 ④ 차별성 : 기존의 보온병과 대비한 차별적 우위성 제공
개발인력 현황 (확보계획 포함)	① 현재인원 : 대표자를 포함한 개발인력 3명 → 금형 전문인력 ② 확보계획 : 제품설계 1명, 제품디자인 1명 확보예정
개 발 방 법	① 시장조사 및 자료수집 ② 제품 디자인 및 설계 → 실용신안 출원 ③ Mock up(목재) 제작 및 품평회(디자인, 외관) ④ 금형제작 ⑤ 1, 2차 시사출 ⑥ 제품 검사 및 Test (제품기능 등)
개 발 시 설 보유 및 이용계획	현재 회사에서 보유하고 있는 공작기계, 설계 및 계측장비를 이용하여 플라스틱 진공보온컵을 개발하고자 함
추가 도입시설	플라스틱 진공보온컵 개발에 따른 추가 도입시설은 없음 (※ 제품 양산시에 사출성형기 및 부대시설 필요)
개발 목표년도	1999년 3월
총 소요비용	160백만원

참고자료)

【 플라스틱 진공보온컵 제품설명 】

1. 제품명 : 플라스틱 진공보온컵

(브랜드명 :                   )

2. 제품용도 : 휴대용 음료용기로써 기존의 보온병에 비해 차별화된 기능 부여

3. 제품기능

① 보온기능 : 컵 내경과 외경사이를 진공상태로 제작하여 내용물의 보온을 가능토록함

② 사용기능 : 보온컵 상부에 스트로 구멍을 만들어 휴대시 간편하게 음료를 마실수 있는 기능을 부여함

4. 제품개발 및 생산

제품설계	⇨	금형제작	⇨	부품사출	⇨	부품압착
						⇩
포장출고	⇦	로고부착	⇦	검 사	⇦	가공/다듬질

5. 제품규격 및 사양

재 질	중 량	규 격
		높 이	내 경	외 경
플라스틱	150g	120mm	68mm	83mm

6. 제품의 장점

① 휴대가 간편하고 스트로를 통해 손쉽게 음용이 가능함

② 다양한 디자인과 색상구현으로 제품의 친밀감을 높힐 수 있음

③ 진공 보온기능을 채택하므로써 제품이 견고하고 사용수명이 장기간임

④ 요소구성을 단순화하여 제품 양산시 원가절감이 가능함

3. 자금조달계획

총소요자금	자금조달계획(백만원)			비고 (자기자금 조달방법)
	중진공지원자금	자기자금	기타자금
160	120	40	-	- 대표자 및 회사 운영수익금으로 조달

□ 주요투자계획

(단위:백만원,$)

시설명	규격(평)	수량	단가	소요금액	제작사	설치시기
공장						-
개보수
(※ 시설투자계획 없음)
계

※ 소요금액은 경락가, 계약서, 견적서, 오퍼시트상의 금액과 일치시킬 것

□ 신청금액

(단위:백만원)

시설	-		운전	120	계	120
운전자금 산출내역		(후첨 별지자료 참조)

【 별 지 】

운 전 자 금 산 출 내 역

(단위 : 천원)

구 분		산 출 내 역	금 액
1) 재료비	① MOLD BASE	- BODY 1 : Size 1500x1500x120x150x150 = 17,560천원 - BODY 2 : Size 1500x1500x120x120x100 = 16,800천원 - CAP 1 : Size 1500x600x80x100x90 = 9,570천원 - CAP 2 : Size 1500x600x80x100x90 = 9,570천원	53,500
	② NAK80	- BODY 1 : Size 700x700x100(수량 2EA) = 6,920천원 - BODY 2 : Size 700x700x100(수량 2EA) = 6,920천원 - CAP 1 : Size 700x300x80(수량 2EA) = 2,370천원 - CAP 2 : Size 700x300x80(수량 2EA) = 2,370천원	18,580
	③ 규격품	- 밀핀 파이12 = 400천원 - 스프링 = 200천원 - 하트런너(1점4EA) = 7,200천원 - 기타 = 100천원	7,900
2) 가공비		(공정 : BS-MH-GS-MC-GP-EW-ED-HF-시험사출) - BODY 1 : 25,000천원 - BODY 2 : 25,000천원 - CAP 1 : 10,000천원 - CAP 2 : 10,000천원	50,000
3) 설계용역비		- BODY 1 : 2,500천원 - BODY 2 : 2,500천원 - CAP 1 : 1,500천원 - CAP 2 : 1,500천원	8,000
4) 인건비		- 개발인원 5명 x 1,500천원/월 x 3개월	22,500
합계		※ 자금조달 방안 : - 중진공지원자금 : 120,000천원 - 자기자금 : 40,480천원	160,480