과장		기전 담당		심사자		설계자		2003년 5월 일 설계
2003년도 하론소화설비 보수공사 설계예산서 공사개요 ․케이블 설치 : 1식 ․자동폐쇄장치 보수 : 전동기 교체(3대), 콘트롤러 교체(10개) ․수신기 프로그램 수정 : 1식 ․무정전전원장치 교체 : 1대 ․기타 장비 교체 : 1식 총공사비 : 일금 만원 (￦ --) 도급예산액 : ￦ 원 관급자재내역 내 역 관급자재대 : 원 계 : ￦ 원

설  계  서  용  지  (을지)

□ 공사명 : 하론소화설비 보수공사(총괄서)

품 명	규 격	수량	단위	총 액		노 무 비		재 료 비		경 비			비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단가	금액
< 하론소화설비 보수 공사 >
1. 순공사원가		1	식
가. 재 료 비		1	〃
나. 노 무 비		1	〃
1) 직접노무비		1	〃
2) 간접노무비	직접노무비의 10.8%	1	〃
다. 경 비		1	〃
1) 산재보험료	노무비의 2.9%	1	〃
2) 기타경비	재료비 + 노무비의 4.8%	1	〃
2. 일반관리비	재료비+노무비+경비의 4.7%	1	〃
3. 이 윤	노무비+경비+일반관리비의15%	1	〃
4. 총 원 가		1	〃
5. 부가가치세	10%	1	〃
6. 총공사금액

설  계  서  용  지  (을지)

□ 공사명 : 하론소화설비 보수공사(내역서)

품 명	규 격	수량	단위	총 액		노 무 비		재 료 비		경 비		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단가	금액
비닐절연전선 신설	HIV 1.2㎜	200	M									제1호표
비닐절연전선 신설	HIV 1.6㎜	348	M									제2호표
내열전선 신설	FR-3 1.2㎜×4C	286	M									제3호표
내열전선 신설	FR-3 1.6㎜×5C	116	M									제4호표
코프렉스전선관 신설	고장력방수 16C	336	M									제5호표
연기감지기 교체	이온화식 2종	58	개									제6호표
아웃렛박스 신설	8각 44㎜	50	개									제7호표
박스 커버	8각 평	50	개
릴레이 교체	DC24V	29	개
중계기 선로 재결선(1:1방식)		29	개									제8호표
단자대	20P 20A	29	개
수신기 출력 프로그램 수정		29	회로									제9호표
자동폐쇄장치 콘트롤러 교체	ADMX-5용	10	개									제10호표
자동폐쇄장치 모터 교체 (ADMX-5)	DC100 85W RPM1,800 감속비 1/10	3	대									제11호표

설  계  서  용  지  (을지)

□ 공사명 : 화론소화설비 보수공사(내역서)

품 명	규 격	수량	단위	총 액		노 무 비		재 료 비		경 비			비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단가	금액
무정전전원장치(UPS)	5KW 단상220/110V	1	대
전선관 부속품	전선관의 15%	1	식
전선및전선관 할증	전선및전선관의 3%	1	식
공구손료	인건비의 3%	1	식
계

설  계  서  용  지  (을지)

□ 공사명 : 하론소화설비 보수공사(일위대가표)

품 명	규 격	수량	단위	총 액		노 무 비		재 료 비		경 비			비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단가	금액
<제1호표>비닐절연전선 신설(HIV 1.2㎜) - M당
비닐절연전선	HIV 1.2㎜	1	M
저압케이블전공			인
소계
<제2호표>비닐절연전선 신설(HIV 1.6㎜) - M당
비닐절연전선	HIV 1.6㎜	1	M
저압케이블전공			인			79,938
소계
<제3호표>내열전선 신설(FR-3 1.2㎜×4C) - M당
내열전선	FR-3 1.2㎜×4C	1	M
저압케이블전공			인			79,938
소계

설  계  서  용  지  (을지)

□ 공사명 : 하론소화설비 보수공사(일위대가표)

품 명	규 격	수량	단위	총 액		노 무 비		재 료 비		경 비			비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단가	금액
<제4호표>내열전선 신설(FR-3 1.6㎜×5C) - M당
내열전선	FR-3 1.6㎜×5C	1	M
저압케이블전공			인			79,938
소계
<제5호표>코프렉스전선관 신설(고장력방수 16C) - M당
코프렉스전선관	고장력방수 16C	1	M
내선전공			인			72,268
소계
<제6호표>연기감지기 교체(이온화식2종) - 개당
연기감지기	이온화식2종	1	개
내선전공			인			72,268
소계