수 입 검 사 성 적 서
수검 LOT No.		적성일자	년 월 일
품 명	단자(터미널)	전기기기용 #187 & 250
규 격
업 체 명
납일 LOT크기	EA	적용규격 단자(터미날)수입검사규격 DS=-EO5
납 품 일 자	년 월 일
No	검사항목	규 격	측정치	판 정
1	겉모양	모서리의 홈, 녹발생등 유해한 결점없을것	1	2	3	4	5	합, 불
2	치수 (n=5, c=0/LOT)	A (단자폭)	( )mm± 0.2
H (단자높이)	( )mm± 0.2
T (단자두께)	( )mm± 0.1
(주) 품,관부	담당		검토		승인		판정		협력회사	담당		품질 보증 책임자		판정	합 격
기타		단자 치수 기준치 (mm)
TYPE	A	H	T
#187	4.75±0.2	6.35±0.2	0.5±0.1
#250	6.35±0.2	8.0±0.2	0.8±0.1
서식 OS-100 OO공업(주)