안 전 관 리 계 획 서

1. 공    사    명 :

2. 계 약 년 월 일 :

3. 착 공 년 월 일 :

4. 준공예정년월일 :

5. 공  사  기  간 :

6. 책임자별  임무 :

가. 재해방지 책임자

1) 현장 대리인 및 작업 조장을 소집하여 공사 시공에 대한 작업 계획을 수립하도록         지시한다.

2) 공사 시공에 필요한 자재(사급,지입)를 충분히 확보하도록 하고 자재 운반과정에         서 발생하는 제반 안전 관리를 철저히 지키도록하며 자재 보관에 세심한 주의를         환기 시킨다.

3) 공사 시공에 필요한 각종 공구 및 안전 장비를 완전히 준비시키고 가동 여부를          재삼 점검하도록 주지 시킨다.

4) 공사 시공 내역 및 교통 위험 표시판을 준비 게시하여 주민에 재해를 철저히 예         방하도록 조치한다.

나. 현장대리인 (기술 책임자)

1) 공사 현장 감독원과 충분히 협의하여 작업 내용과 현장 상태 등을 미리 알아 두         도록 한다.

2) 작업전에 작업 조장 (전 공장) 및 기기 조작 책임자를 소집하여 작업에 따른 절차         와 기타 주의사항에 관하여 설명하고 다음사항을 지시한다.

1. 작업의 목적과 범위

2. 순서와 방법

3. 각 작업원의 담당 직무

4. 위험에 따른 안전 조치

3) 감독원과 작업에 관한 연락을 상시 가지도록 할 것이며, 작업원의 복장 및 안전         장구 착용상태를 확인하고 심리적, 신체적 여부를 관찰하여 안전 관리에 철저를         기한다.

4) 휴전 공사시에는 하루전에 휴전 구간, 시간, 선로 조작 기기명, 전주번호, 선로          검전 및 접지장소 등을 확인하고 작업 조장 및 작업원을 적소에 배치하도록 계획         한다.

5) 작업 완료후에는 반드시 전 작업구간을 순시하여 작업원이 전주에 승주 유무를          확인하고 감독원에게 완료 통보를 하도록 명심해야 한다.

다. 작업 조장 (전 공장)

1) 작업시간 30분전에 전 작업원을 일정한 장소에 집합시키고 다음 사항을 지시 한         다.

1. 작업 구간 및 작업 범위 설명

2. 시공 방법 및 사용 자재 배치 지시

3. 안전 장비 점검 및 동작 확인

4. 작업원 적소 배치 지시

2) 선로 조작기기 설치 장소에 조작원을 분담 배치시켜 선로 점검 및 접지 시공자를         결정하여 고정 배치하도록 한다.

3) 작업 구간 지역 내에는 타인이 접근하지 못하도록 하며 교통이 혼잡한 곳에는 사         (4)방에 감시원을 배치하여 교통 안전에 세심한 주의를 하도록 한다.

4) 공사 시공상 애로사항이 발생할 때에는 즉시, 현장 대리인에게 연락하여 시정을          요하도록 연락망을 충분히 가지도록 한다.

7. 재 해 방 지 책 임 자   성   명 :

8. 현  장    대  리  인   성   명 :