업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	1/8

- 목       차 -

1.  적용범위

2.  목    적

3.  용어의 정의

4.  책임 및 권한

5.  일반사항

6.  절    차

7.  기록의 관리

□  관 리 본(         )

□  비관리본(         )

업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	2/8

1. 적용범위

본 지침서는 (주)OOOO가 감리업무수행중인 건설공사의 건설현장 안전관리업무에 있어 계획의 수립 점검 사고처리 평가등 건설현장 전반적인 안전관리 업무에 적용 한다.

2. 목  적

본 지침서는 (주)OOOO에서 수행하는 건설공사의 감리업무수행 건설현장의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 경제적이고 안전하게 인명과 재산을 보호함을 그 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 안전관리

사고의 원인이 되는 불안전한 상태나 조건 또는 활동을 사전에 발견하여 이를 시정 제거함으로써 사고를 미연에 방지하고 사고 발생시에는 이로 인한 피해를 극소화하기 위한 조치와 활동을 말한다.

3.2 안전사고

안전에 대한 개념의 희박, 망각, 안전점검 등의 소홀 또는 일상의 부주의로 인하여 일어나는 사고를 말한다.

4. 책임 및 권한

4.1 감리부서장

해당 사업장의 안전관리에 예상되는 문제점을 수시로 점검하고 점검결과에 따라 시정조치의 책임과 권한이 있다.

4.2 책임감리원(이하 감리단장)

감리원은 시공자로부터 안전계획을 수립케하여 이를 검토 승인하고 안전점검에 관한 종합보고서를 제출받아 이를 규정에 따라 조치할 책임과 권한이  있다.

업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	3/8

4.3 보조 감리원(담당감리원)

담당감리원은 시공자의 현장대리인과 현장 안전관리자와 함께 월 1회 또는 필요시 현장내 자체 안전점검을 실시하고 시공자로 하여금 현장안전일지 및 일일 점검표(첨부1)작성 확인등 현장내 안전점검 활동을 지도 및 관리할 책임과 권한이 있다.

5. 일반사항

5.1 안전관리는 생산성의 향상과 손실을 최소화시키기 위하여 비능률적 요소인 사고가 발생하지 않는 상태를 유지하기 위한 활동, 즉 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고 체계적인 제반활동을 말한다.

6. 절  차

6.1 안전관리 조직편성 및 임무

(1) 건설공사의 안전시공 추진을 위해서는 안전조직이 갖추어져야 하고 안전조직 은 현장규모와 작업내용에 따라 구성하며 동시에 산업안전보건법의 해당규정 (산업안전 보건법 제 13조 안전보건 관리책임자 선임, 제14조 관리 · 감독자 및 안전담당자 지정, 제15조 안전관리자 배치, 제18조 안전보건 총괄책임자 선임 및 안전보건 협의회 운영) 에 명시된 업무도 수행되도록 한다.

(2) 임무

(가) 감리원

1) 시공자의 안전관리자를 지도 · 감독하며 공사전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고 예방을 위한 제반 안전관리업무에 대한 감리수행

2) 감리단장은 소속감리원 중 안전관리담당을 지정하여 현장 안전관리사항을 감리하여야 하며 건축 일괄안전관리시는 건축에 협조한다.

(나) 시공자

1) 안전보건관리 책임자 (현장대리인)

업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	4/8

현장의 전반적인 안전보건 문제를 책임지고 추진한다.

2) 안전관리자 (법정 자격자)

안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건 관리책임자를 보좌하고 관리감독자 및 안전담당자에 대하여 감리 · 조언한다.

(안전관리자배치는 산업안전보건법 제 15조 제1항에 따른다)

3) 관리감독자

공사와 관련된 당해업무와 소속직원을 직접지휘, 감독하는 부서의 장이나 그 직위를 담당하는 자로써 당해 직무와 관련된 안전보건상의 업무를 수행한다.

4) 안전담당자

특별히 위험방지를 필요로 하는 작업에 종사하는 관리감독자 중에서 지정, 해당작업의 안전업무를 수행한다.

5) 시공자는 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 및 기타 관계법규를 준수하여야 한다.

6.2 안전관리 감리수행

(1) 감리원은 산업재해 예방을 위한 제반 안전관리지도에 적극적인 노력을 경주하도록함과 동시에 안전관계법규를 이행하도록 하기 위하여 다음과 같은 업무를 수행하여야 하며 현장여건 (상주, 비상주)또는 현장 일괄안전지시, 안전관리 업무수행에 협조하여야 한다.

(2) 사전 검토사항

(가) 시공자의 안전조직 편성 및 임무의 법상 구비조건 충족 및 실질적인 활동가능성 검토

(나) 안전관리자에 대한 임무수행 능력보유 및 권한부여 검토

(다) 시공계획과 연계된 안전계획의 수립 및 그 내용의 실효성 검토

(라) 유해, 위험 방지계획 (수립 대상에 한함) 내용 및 실천가능성 검토 (산업안전보건법 제48조 제3항, 제4항)

(마) 안전점검 및 안전교육 계획의 수립 여부와 내용의 적정성 검토 (건설기술관리법 제24조,산업안전보건법 제31조, 제32조)

업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	5/8

(바) 안전관리 예산편성 및 집행계획의 적정성 검토

(사) 현장안전관리 규정의 비치 및 그 내용의 적정성 검토

(아) 표준 안전관리비는 타용도에 사용불가

(자) 감리원이 시공자에게 시공공정마다 발생될 수 있는 안전사고 요소를 도출하고 이를 방지할 수 있는 절차, 수단 등을 규정한 “총체적인 안전관리계획서”(TSC : Total Safety Control)를 작성, 활용토록 적극 권장하여야 한다.

(차) 감리원은 새로운 장비 투입 공종의 개시시 해당 시공업체에 안전관리 계획을 보고 받고 시공시 계획의 이행여부를 확인 한다.

(3) 공사중 감리수행

(가) 안전관리계획의 이행 및 여건 변동시 계획변경 여부

(나) 안전보건협의회 구성 및 운영상태

(다) 안전점검 계획수립 및 실시 (일일, 주간, 우기 및 해빙기 등 자체 안전점검, 건설기술관리법에 의한 안전점검, 안전진단 등)

(라) 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행

(고소작업, 추락위험작업, 낙하비래위험작업, 중량물 취급작업, 화재위험 작업, 기타 위험작업등)

(마) 안전표지 부착 및 유지관리

(바) 안전통로확보, 자재의 적치 및 정리정돈

(사) 사고조사 및 원인분석, 각종 통계자료 유지

(아) 월간 안전관리비 사용실적 확인

(4). 기록유지

(가) 감리원은 감리원 직무중의 안전에 관한 업무를 수행하기 위하여 시공자에게 다음 자료를 기록 · 유지토록 하고 이행상태를 점검한다.

1) 안전업무 일지 (일일보고)

2) 안전점검 실시 (안전업무일지에 포함가능)

3) 안전교육 (안전업무일지에 포함가능)

업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	6/8

4) 각종 사고보고 (사고발생시 즉시보고 및 기록유지)

5) 월간 안전통계 (무재해, 사고)

6) 안전관리비 사용실적 (월별)

7) 안전관리계획 및 실행보고서(필요시)

6.3 건설안전

(1) 건설공사의 안전관리 계획

(가) 감리원은 시공자가 건설기술관리법 제46조의2 및 제46조의3의 규정에 의하여 작성한 건설공사 안전관리계획서를 공사 착공전에 적정성을 확인하여야 하며 보완할 사항이 있는 경우 시공자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다.

(2) 안전점검

(가) 감리원은 건설공사 안전관리계획내용에 따라 안전조치,점검 등 이행을 하였는지 여부를 학인하고 미이행시 시공자로 하여금 안전조치.점검 등을 선행한후 시공하게 한다.

(나) 감리원은 시공자가 건설기술관리법시행령 제46조의4의 규정에 의한 자체안전점검을 매일 실시 하였는지의 여부를 확인하여야 하며 건설 안전전문기관에 의뢰 하여야하는 정기,정밀 안전점검시에는 입회하여 적정한 점검이 이루어 지는지를 확인 한다.

(다) 감리원은 건설기술관리법 시행령 제46조의4의 규정에 의하여 시행한 정기,정밀 안전점검 결과를 시공자로부터 제출받아 검토하여 발주기관에 보고하고 발주기관의 지시에 따라 시공자에게 필요한 조치를 하게 한다.

(3) 안전관리비

(가) 감리원은 시공자가 건설공사 안전관리계획서에 따라 안전관리비를 당해 목적에 적합하게 사용하였는지 확인하여야 한다.

(나) 감리원은 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준에 의거 안전관리비 사용에 관한 사항을 지도 확인하여야 한다.

(4) 안전교육

업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	7/8

(가) 안전교육계획

감리원은 시공자로 부터 다음의 순서에 따라 안전교육 계획을 수립토록 하고 이에 따라 안전교육을 실시하도록 하여야 한다.

1) 교육목적

2) 교육대상 내용 및 방법 결정

3) 교육준비

4) 교육실시

5) 교육평가

(나) 안전교육의 내용

1) 감리원은 시공자의 안전관리책임자 및 안전관리자 등으로 하여금 다음의 내용 및 자료가 포함된 안전교육을 실시토록 지도하여야 한다.

가) 산업재해에 관한 통계 및 정보

나) 작업자의 자질에 관한 사항

다) 안전관리조직에 관한 사항

라) 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

마) 작업공정에 관한 사항

바) 산업안전보건법 등 관계법규에 관한 사항

2) 안전관리 책임자에 대한 안전교육

가) 안전관리 방침의 수립

나) 교육방침, 계획, 조직, 통제를 부하관리자에게 수행시키고 총괄하기 위한 지식 등

3) 안전관리자에 대한 교육

중견관리자의 관리능력인 계획, 조직, 지시, 통제, 조정 등의 능력을 배양할 수 있는 교육을 실시한다.

4) 안전담당자, 작업반장, 조장의 안전관리 능력배양을 위해 다음과 같은 내용의 교육을 실시토록 한다.

가) 현장관리자의 안전책임자 직무

업 무 지 침 서	문서번호	D-I-16
	제정일자	20OO.O.O
	개정번호	1
안전관리업무 지침
	개정일자	20OO.O.O
	페 이 지	8/8

나) 작업환경관리 및 안전작업 방법

다) 현장안전 개선방법

라) 안전관리기법

마) 이상발견 및 사고발생시 처리방법

바) 산업안전보건관련 법규

사) 안전점검 지도요령과 사고조사 분석요령

6.4 안전관리결과 보고서의 검토

(1) 감리원은 매 분기별 시공자로부터 안전관리 결과보고서를 제출받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을시는 시정조치를 하여야 하며, 안전관리 결과보고서에는 다음과 같은 서류가 포함되어야 한다.

(가) 안전관리 조직표

(나) 안전보건 관리체제

(다) 재해발생 현황

(라) 산재요양 신청서

(마) 안전교육 실적표

6.5 사고처리

(1) 감리원은 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 시공자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 하고 사망자 또는 3월이상의 요양을 요하는 부상, 동일한 종류의 부상자 및 질병자가 10인 이상이 발생한 때에는 발주자에게 지체없이 보고하여야 한다.

7. 기록의 관리

본 지침서와 관련되어 발생되는 기록은 기록관리에 따라 기록 관리, 유지하여야 한다.

【첨부1】

안전관리 일일점검표

공사명：                                                       200  .   .   .

점 검 내 용	점검회수	현 상 태	비 고
1.작업전안전교육은실시하였는가? 2.위험개소안전표지는부착되었는가? 3.보호장비상태는 양호한가? 4.야간작업시충분한조명시설은 갖추었는가? 5.위험지역출입은통제되고있는가? 6.중기사용시 안전신호 및 연락은 취하고있는가? 7.허약자 및 음주운전자는 없는가? 8.단지내배수처리는 안전한가? 9.화재위험지구에 소화기는 배치되어있는가? 10.응급복구자재는 확보되어있는가? 11.안전사고를 대비한 각종 조치사항은 완 벽한가? 12.굴착 중 붕괴우려는 없는가? 13.안전관리자는 현장에 상주 하고있는가?