안 전 작 업 계 획 서

공  사   명 :

	목 차
1. 공사개요설명서 2. 안전 관리 조직 및 체제 3. 안전 교육 실시 계획 4. 투입 장비 및 안전 장구 현황 5. 안전 관리 및 안전 작업 시행 계획 6. 기타 안전활동 계획

년     월     일

주       소  :

상       호  :

대 표 이 사  :

전       화  :

F   A   X  :

귀  하

1). 공사 개요 설명서

1.공 사 명 :

2.위    치 :

3.범    위 : 전기 공사

4.개    요

가.전기 공사

A.특고수전반 --------------- 1식

B.저압배전반 --------------- 1식

C.분  전  함 --------------- 1식

D.M C C   반 -------------- 1식

E.조명  기구 --------------- 1식

F.기      타 --------------- 1식

나.소방 공사

A.감  지  기 -------------- 1식

B.유  도  등 -------------- 1식

C.수  신  반 (P-1급10회로)--- 1식

D.기      타 -------------- 1식

5.관련 공사 : 건축, 기계, 통신 공사

6.공사 기간 : 착공후   일 (        )

7.공사 시방 : 첨부 시방서에 준함

8.하자 기간 : 본공사 준공후   년

2). 안전관리조직 및 체계

재 해 지 방 책 임 자
대표
안 전 관 리 자
현 장 안 전 원

3). 안전교육 계획서

년 월	교육회수	주 요 내 용	실 시 계 획 사 항
		공사장내의 안전 관리 수칙.	1. 가설사무소 및 울타리주변의 안전표시 및 표시판 설치. 2. 개인용 안전용구 착용계획.
		우기에 발생되는 안전 재해 방지.	1. 자재 운반에 따른 하부 인부에 발생되는 재해방지. 2. 수면 부족에 따른 불안전한 요소의 안전 교육. 3. 우기에 대비한 특별 안전교육.
		전기 용접기 사용 안전 장비 및 차량 사고 방지대책.	1. 전기기구 사용에 따른 안전교육 및 지도 강화. 2. 감전에 따른 전기 안전. 3. 현장 비상연락망 점검. 4. 차량 정비 실태 점검.
		동절기공사기간의 안전교육.	1. 각종 화재 및 동파 방지. 2. 안전 장구 사용계획.
		해빙기공사장의 안전 점검.	1. 작업시 발생되는 해이한 정신 자세 강화. 2. 공사장내 가설물 안전점검. 3. 안전 장구 사용 재교육.
		추락 및 위험 장소에 대한 안전 대책.	1. 자재 관리 및 보관 철저. 2. 철거시 안전 철저.
		현장 철수에 따른 안전.	1. 가설물 철거 및 현장철수에 따른 안전교육실시. 2. 정신 자세 강화.

4). 투입장비및 안전장구현황

가. 투입 장비 : 유압식 공구 로프 더블 캡 콘크리트 타정총 절연

절연 저항 측정기 토지 램프 오스타 각종 수공구

나. 안전 장구 : 안전모, 안전 허리띠, 안전 로프, 방진 마스크,

보안경용, 접흑 유리, 내산 고무장갑

5). 안전관리및 안전작업 시행규칙

가. 본 공사에 수반되는 일체의 가설 작업 준비 운반 해체 작업시

및 시공은 안전작업 수칙 및 도급공사의 안전수칙을 준수하여

시공한다.

나. 특히 협소한 장소 위험한 장소 화재발생 우려 등 위해 요인이

내포된 작업은 충분한 사전 조치 후 시공한다.

다. 고압 가스 설비의 사용은 고압 가스 안전 관리법에 의거 안전

조치 및 사용자에 대한 취급 교육을 실시후 사용한다.

라. 작업자의 작업전 신체적 정신적 상태 확인.

마. 안전 장구 및 작업 장구의 사전 면밀 검사.

바. 작업 조장을 안전 조장으로 하여 현장 안전 작업 수행.

사. 작업전 안전 회의 개최.

아. 작업 전후 작업장 주의 정리 정돈 및 청소 철저.

6). 기타 안전활동 계획

항 목	내 용
현장 안전 순시를 통한 위해 요인 지적 및 시정	․ 재해 방지 책임자 : 1회 이상 ․ 안 전 관 리 자 : 수 시 ․ 현 장 안 전 원 : 수 시