【별지 제19호 서식】

국소배기장치 개요

공정 또는 작업장명	실내외 구분	발생원	유해물질 종류	후드형식	후드의 제어풍속 (m/s)	덕트내 반송속도 (m/s)	배풍량 (m2/min)	전동기		배기 및 처리순서
								용량(KW)	방폭형식

주)①발생원은 유해물질 발생설비를 기입합니다.

②유해물질 종류는 유해가스명 또는 분진명 등을 기입합니다.

③후드제어풍속은 발생원에서 후드입구로 흡입되는 풍속을 말합니다.

④배기 및 처리순서는 유해물질 발생에서부터 처리, 배출까지의 모든 설비를  순서대로 기입합니다.

(예:집진기, 세정기 등을 기입하고 필요시 후드, 덕트, 배기구, 배풍기 및 공기정화장치의 상세도면과 사양 등 별도 작성 제출)

321-25211 일                                                                                                             297㎜×210㎜

96.1.13 승인                                                                                                           신문용지 54g/㎡