【별지 제15호 서식】

장치 및 설비 사양

장치 번호	장치명	내용물	용량	압력(kg/cm2G)		온도(℃)		사용재질			용접 효율	계산 두께 (mm)	부식 여유 (mm)	사용 두께 (mm)	후열 처리 여부	비파괴 율검사 (%)	비고
				운전	설계	운전	설계	본체	부속품	가스켓

주)①압력용기, 증류탑, 반응기, 열교환기, 탱크류 등 고정기계에 해당합니다.

②부속물은 증류탑의 충진물, 디미스터, 내부의 지지물 등을 말합니다.

③용량에는 장치 및 설비의 직경 및 높이 등을 기입합니다.

④열교환기류는 동체측과 튜브측을 구별하여 기입합니다.

⑤자켓이 있는 압력용기류는 동체측과 자켓측을 구별하여 기입합니다.

321-24811 일                                                                                                           297㎜×210㎜

96.1.13 승인                                                                                                            신문용 54g/㎡