[별지 제9호 서식](1996년1.18개정)                                                      ( 제1면 )

증축등신고서 및 신고필증 ※ 제2면의 안내문과 작성방법을 참고하시기 바라며, □안은 표기하지 아니합니다.
건 축 구 분	□증 축 □개 축 □재 축 □대 수 선 □기 타
건 축 주 □	① 성 명	서명(인)			② 주민등록번호
	③ 주 소	(전화: )
	④ 대지의 권리관계
대 지 조 건	⑤ 위 치
	⑥ 지 역		□□□			⑦ 지 구	□□□
	⑧ 면 적		㎡
용 도	⑨ 주 용 도		□□□			부속용도
규 모	⑪ 건축면적		㎡			⑫ 연 면 적	㎡
	⑬ 건 폐 율		%			⑭ 공사면적	지상( )층
	⑮ 용 적 률		%			⑯ 층 수	지하( )층, 지상( )층
⑰ 구 조			□			⑱ 공사종류	□
⑲ 주 차 장			㎡ 대
기타 특기사항
건축법 제9조 제1항 및 제10조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인)
구비서류	없 음

------------------------- 간       인 -------------------------

신고  제      호

건축법 제9조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 신고필증을 교부하며, 이 신고로 건축법

제8조 제5항 각호의 허가등을 받거나 신고를 한 것으로 봅니다.

년       월        일

(시장.군수.구청장)               □

30304-06531민                                                                 210mm x 297mm

'95. 12. 29개정                                                            인쇄용지(특급) 70g/㎡

※ 층축등의 신고안내                                                                 ( 제 2 면 )

제출하는곳		처리부서
수 수 료	없 음	처리기간	3일
근거법규	∘바닥면적의 합계가 50㎡ 이내의 증축․개축․재축․대수선 또는 설계변경하고자 하는 경우에는 신고를 하여야 합니다. (건축법 제9조 제1항 제1호 및 제 10조 제1항)
※ 작성방법 ④ 란은 건축주와 대지소유자가 다른 경우에 한하여 기재하되, 건축주가 확보한 권리명(예 : 사용승낙, 지상권 등)을 기재합니다. ⑨ 및 ⑩의 “용도”는 건축법시행령 별표 1의 구분에 따라 기재합니다. ⑪ “건축면적”은 건축물의 외벽 또는 기둥의 중심선으로 둘러싸인 투영면적으로 하되 지상 1m 이하의 건축물은 건축면적에서 제외되며 처마․차양․부연 등이 1m(창고의 경우에는 3m) 이상 돌출된 경우에는 수평거리 1m(창고의 경우에는 3m)를 후퇴한 선으로 둘러싸인 면적으로 합니다. ⑫ “연면적”은 하나의 건축물의 각층의 바닥면적의 합계를 말합니다. ⑬ “건폐율”은 건축면적÷대지면적×100(%)로 산정합니다. ⑮ “용적률”은 연면적(지하층의 면적과 지상층의 부속주차장 면적은 제외)÷대지면적×100(%)로 산정합니다. ⑰ “구조”는 목조․조적조․철근콘크리트조․철골조․철골철근콘크리트조 기타로 기재하되, 벽체와 지붕의 구조가 다른 경우에는 구분하여 기재합니다.

30304-06532민                                                                 210mm x 297mm

'95. 12. 29개정                                                             인쇄용지(특급) 70g/㎡

( 제 3 면 )

배 치 도	작 성 요 령
	1. 검은 색 볼펜을 사용하여 단선으로 대지의 크기에 따라 축척을 선택하여 그리십시오. 2. 방위표시와 축척을 기재하십시오. 3. 대지에 접한 도로너비 및 길이를 기재하십시오. 4. 기존건축물의 위치를 기재하십시오. 5. 건축물을 대지경계선으로부터 띄우는 거리를 기재하십시오.
평 면 도	작 성 요 령
	1. 검은 색 볼펜을 사용하여 단선으로 대지의 크기에 따라 축척으로 선택하여 그리십시오. 2. 방위표시와 축척을 기재하십시오. 3. 각 방마다 쓰이는 용도를 기재하십시오.

30304-06532민                                                                 210mm x 297mm

'95. 12. 29개정                                                            인쇄용지(특급) 70g/㎡