본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

체크리스트 ( 예비준공검사 )			결재
검 사 항 목			점검결과수정및보완사항				비 고 (조치사항)
			1차( )		2차( )
1) 세대 내부(보통 1개동에 4～8세대)실 별 마감상태 및 미시공 부실시공 현황 점검. 2) 인동간격, 대지경계, 코너부위 등 측량도와 일치여부 확인 3) 추후 하자 및 민원 발생가능 부위 중점 점검 4) 준공 관계 서류 준비 상태 점검 5) 사업승인조건 이행 여부 확인 6) 교통영향평가 대상여부 확인후 심의조건 이행여부 확인 7) 주차계획, 규격 확인 및 대수, 진입로 높이, 층고 등을 확인 8) 안내표지판, 층수표지판, 머릿돌 또는 기록탑 설치 9) 저수조, 정화조 처리지침에 의한 시행여부 10) 감리 관계서류 점검 및 완료 보고서 준비상황 11) 공사진행 사진 및 관련 사진정리 상태
점검자	1차	2차	○ : 적합 × : 부적합				협력업체
확인자	1차	2차