02110 구조물해체공

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된 건물 및 구조물의 해체에 관한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 02130 현장준비공 : 구조물 주위의 정리

2. 02211 흙재료

3. 02212 골재재료 : 되메우기용 부순돌 재료

1.1.3 내용

주요

1. 명시된 건물 및 구조물의 해체 및 부스러기 제거

2. 기초 구조물의 해체 및 부스러기 제거

3. 지중매설물의 절단, 뚜껑씌우기 및 제거

4. 지하 수조 및 배관의 채움 또는 제거

5. 기타 시공 기준에 명시된 항목

1.2 제출자료

1.2.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.2.2 시공도면 : 해체와 제거의 순서 및 발생품의 위치, 방호벽, 울타리 및 임시시설물의 위치 및 시공방법 등 명시.

1.2.3 시공계획 :

1. 시공계획은 01240 제출자료의 해당요건에 따라 작성해야 한다.

2. 은 땅깎기 공사에 선행하도록 작성한다.

시공계획

3. 해체, 제거 절차와 일정을 정한다.

4. 공사는 법정근로시간중 해야 한다.

1.3 규제사항

1.3.1 해체공사는 구조물의 해체, 인접한 구조물의 안전, 먼지방지, 오탁수 방지 및 처치 등에 관한 규정을 준수해야 한다.

1.3.2 관계기관의 허가를 취득해야 한다.

1.3.3 공사 착수 전에 관련 설비 관리자에게 통지하고 지시를 준수해야 한다.

1.3.4 돌, 보도, 소화전 등은 허가없이 폐쇄 또는 방해해서는 아니된다.

1.3.5 유해하거나 오염된 재료를 발견했을 때는 해당규제 절차에 따라야 한다.

1.3.6 매설된 수조 주위의 흙에 대하여 오염확인 시험을 해야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 되메우기 재료

2.1.1 되메우기 재료 : 02224 뒤채우기의 해당요건 참조

제 3 항 시공

3.1 시공준비

3.1.1 임시 방호벽과 안전장구는 지정된 위치에 공급, 설치 및 유지해야 한다.

3.1.2 해체 또는 철거하지 않는 기존 조경재료, 부속시설 및 구조물 등은 손상되지 않게 보호해야 한다.

3.1.3 인접구조물의 이동 또는 침하를 방지할 수 있도록 필요한 지지재를 설치해야 한다.

3.1.4 설비의 위치를 표시해야 한다.

3.2 해체요건

3.2.1 해체공사는 인접구조물과의 간섭이 최소되도록 실시한다.

3.2.2 인접구조물이 위험한 상태에 있을 경우에는 즉시 공사를 중지해야 하고 감리자와 관리자에게 통지해야 하며, 지시가 있을 때까지는 작업을 재개해서는 아니된다.

3.2.3 해체공사는 대중 또는 사적인 접근에 방해가 최소되게 실시하고, 어느 때라도 출입하고 접근될 수 있게 해야 한다.

3.2.4 해체장비가 운행하여 물건소유자의 접근을 제한하거나 방해하는 경우에는 물건소유자의 서면동의를 받아야 한다.

3.2.5 먼지방지를 위해 현장에 살수를 할 수 있도록 호스와 용수연결을 제공해야 한다.

3.3 해체공사

3.3.1 해체공사 구역내의 지정된 설비는 절연, 제거, 뚜껑씌우기 및 확인을 해야 한다.

3.3.2 기초구조물의 벽체와 확대기초는 시공기면 아래로 최소 600㎜까지 제거해야 한다.

3.3.3 접지 콘크리트 슬래브는 모두 철거해야 한다.

3.3.4 해체공사 구역내에 있는 지중매설수조는 비워야 한다.

3.3.5 재 설치하거나 유치해둘 재료는 손상받지 않도록 제거해야 한다.

3.3.6 해체공사의 결과 파낸 구역은 02224절의 규정에 따라 되메우기를 해야 한다.

3.3.7 해체공사로 해쳐진 구역은 현장의 시공기면과 등고선에 맞추어 고르게 다지기를 해야 한다.

3.3.8 해체된 재료는 현장에서 제거해야 한다.

3.3.9 재료는 현장에서 태우거나 묻어서는 아니되며, 현장을 청결하게 해야 한다.

3.3.10 해체공사에 사용된 임시시설물은 철거해야 한다.

3.4 시공기준

3.4.1 유물, 골동품 및 유사한 물건은 시공주의 소유이며, 제거방법에 관해서는 감리자의 지시를 받아야 한다.

3.4.2 제거해서 저장하거나 재설치를 위해서 보관해야 할 항목은 감리자의 지시를 받아야 한다.

3.4.3 제거해서 시공주가 유치해야 할 항목은 감리자가 지정하는 장소에 운반해야 한다.

3.4.4 제거해서 시공주가 가질 품목은 감리자의 지시를 받아야 한다.

3.4.5 보관해야 할 품목은 감리자의 지시를 받아야 한다.